
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТӨЗЕЛЕШ, АРХИТЕКТУРА

ҺӘМ ТОРАК-КОММУНАЛЬ

ХУҖАЛЫГЫ МИНИСТРЛЫГы

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН



№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

П Р И К А З Б О Е Р Ы К

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_

Об утверждении размера предельной стоимости услуг (работ) по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план, по видам работ на 2017 год

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.10.2016 № 729 «Об утверждении Краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2013 № 1146, в 2017 – 2019 годах» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.02.2017 № 118, от 21.03.2017 № 161) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый размер предельной стоимости услуг (работ) по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план, по видам работ на 2017 год.

2. Начальнику юридического отдела Латыповой Э.Ю. обеспечить направление настоящего приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Татарстан.

3. Заведующей сектором взаимодействия со средствами массовой информации Миннихановой Г.С. разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра А.М.Фролова.

Министр И.Э.Файзуллин

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | | --- | | Утвержден  приказом Министерства  строительства, архитектуры и  жилищно-коммунального хозяйства  Республики Татарстан | | от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. №\_\_\_\_\_ | | | |
| **Размер предельной стоимости услуг (работ) по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план,**  **по видам работ на 2017 год.** | | | | | |
| № п/п | № по приказу | Наименование работ | | Ед. изм. | Стоимость показателя, руб. 2017, с НДС |
|  | **1.** | **Утепление и ремонт фасадов** | |  |  |
| 1 | 1.1 | Ремонт оштукатуренного фасада | | кв. м | 1 383 |
| 2 | 1.2 | Ремонт неоштукатуренного фасада | | кв. м | 843 |
| 3 | 1.2.1 | Ремонт ранее окрашенного неоштукатуренного кирпичного фасада с последующей окраской и сменой ограждения балконов | | кв. м | 1 137 |
| 4 | 1.2.2.1 | Окраска фасада по кирпичу перхлорвиниловой краской | | кв.м | 168 |
| 5 | 1.2.2.2 | Антивандальное покрытие фасада защитными средствами от граффити | | кв. м | 154 |
| 6 | 1.2.2.3 | Антивандальное покрытие фасада защитными средством Persenta AG от граффити | | кв.м. | 204 |
| 7 | 1.3 | Ремонт фасада кирпичного окрашенного с архитектурными элементами | | кв. м | 1 559 |
| 8 | 1.4 | Ремонт панельного фасада | | кв. м | 1 219 |
| 9 | 1.4.1 | Окраска фасада панельного дома перхлорвиниловой краской с подготовкой поверхности | | кв.м | 478 |
| 10 | 1.4.2 | Окраска панельного фасада по плитке "Ириска" перхлорвиниловой краской | | кв.м | 115 |
| 11 | 1.4.3 | Окраска панельного фасада по плитке "Ириска" краской "Север" | | кв.м | 148 |
| 12 | 1.5.1 | Утепление фасада пенополистиролом с декоративной штукатуркой | | кв. м | 3 322 |
| 13 | 1.5.2 | Утепление фасада минераловатными плитами с декоративной отделкой | | кв. м | 4 048 |
| 14 | 1.5.3 | Облицовка фасада сайдингом с утеплением пенополистиролом | | кв. м | 2 530 |
| 15 | 1.5.4 | Облицовка фасада сайдингом с утеплением минераловатными плитами | | кв. м | 3 047 |
| 16 | 1.5.5 | Смена облицовки фасада из металлосайдинга | | кв. м | 2 109 |
| 17 | 1.5.6 | Облицовка фасада керамогранитными плитами по металлическому каркасу | | кв. м | 4 118 |
| 18 | 1.5.7 | Утепление торцов фасадов теплоизоляционными плитами | | кв. м | 1 971 |
| 19 | 1.5.8 | Облицовка цоколя декоративной плиткой "Декорит" | | кв. м | 2 610 |
| 20 | 1.5.9 | Облицовка цоколя керамической фасадной плиткой | | кв. м | 2 811 |
| 21 | 1.5.10 | Облицовка цоколя керамической фасадной плиткой с ремонтом штукатурки по сетке | | кв. м | 3 123 |
| 22 | 1.5.11 | Обработка цоколя гидрофобизирующей жидкостью | | кв. м | 87 |
| 23 | 1.5.12 | Олицовка цоколя декоративным камнем | | кв. м | 2 610 |
| 24 | 1.5.13 | Утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 1,5 мм (3 слоя) c люлек | | кв.м | 1 019 |
| 25 | 1.5.13.1 | Утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 2,5 мм (5 слоев) c люлек | | кв.м | 1 680 |
| 26 | 1.5.14 | Утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 1,5 мм (3 слоя) c лесов | | кв.м | 1 208 |
| 27 | 1.5.14.1 | Утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 2,5 мм (5 слоев) c лесов | | кв.м | 1 838 |
| 28 | 1.5.15 | Ремонт и утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 1,5 мм (3 слоя) c люлек (полный комплекс работ с неообходимой очисткой поверхности и шпатлеванием) | | кв.м | 1 187 |
| 29 | 1.5.15.1 | Ремонт и утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 2,5 мм (5 слоев) c люлек (полный комплекс работ с неообходимой очисткой поверхности и шпатлеванием) | | кв.м | 1 849 |
| 30 | 1.5.16 | Ремонт и утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 1,5 мм (3 слоя) c лесов (полный комплекс работ с неообходимой очисткой поверхности и шпатлеванием) | | кв.м | 1 350 |
| 31 | 1.5.16.1 | Ремонт и утепление кирпичного и бетонного фасада окрасочной теплоизоляцией RE-THERM при толщине покрытия 2,5 мм (5 слоев) c лесов (полный комплекс работ с неообходимой очисткой поверхности и шпатлеванием) | | кв.м | 1 980 |
| 32 | 1.5.17 | Заделка швов между отделочными плитками на фасаде цементным раствором | | м | 122 |
| 33 | 1.6.1 | Замена оконного блока (пластиковый) в местах общего пользования, с устройством откосов | | кв. м | 8 371 |
| 34 | 1.6.2 | Замена оконного блока (деревянный) в местах общего пользования с устройством откосов | | кв. м | 5 156 |
| 35 | 1.7 | Ремонт и восстановление балконных плит полимерцементными составами | | кв.м. | 2 710 |
| 36 | 1.7.1 | Заделка щели балконных бетонных экранов ограждения пенополистиролом | | м | 53 |
| 37 | 1.7.2 | Облицовка торцов балконов полиуретановыми накладками | | кв.м. | 3 271 |
| 38 | 1.8 | Восстановление стен методом инъекции в один метр трещины при ширине раскрытия 10 мм | | м | 8 475 |
| 39 | 1.8.1 | Восстановление стен методом инъекции эмульсией В-ЭП-74 ИС в один метр сквозной трещины при ширине раскрытия 10 мм с двухсторонней чеканкой и заделкой ПЦР Э-20 | | м | 15 100 |
| 40 | 1.8.2 | Восстановление стен методом инъекции раствором ИЦР в один метр сквозной трещины при ширине раскрытия 30 мм с двухсторонней чеканкой и заделкой ПЦР Э-20 | | м | 12 931 |
| 41 | 1.8.3 | Восстановление стен методом инъекции раствором ИЦР в один метр сквозной трещины при ширине раскрытия 10 мм с двухсторонней чеканкой и заделкой ПЦР Э-20 | | м | 9 799 |
| 42 | 1.8.4 | Усиление стен углеволокном | | кв.м. | 8 087 |
| 43 | 1.8.5 | Усиление стен металлическими тяжами | | кв.м. стен | 1 932 |
| 44 | 1.8.6 | Ремонт трещин кирпичных стен с использованием арматуры и базальтопластиковых связей | | п.м трещин | 7 211 |
| 45 | 1.8.7 | Усиление кирпичных стен базальтопластиковыми связями | | кв.м стен | 1 733 |
| 46 | 1.9 | Смена балконных плит на консоли | | кв.м. | 15 669 |
| 47 | 1.9.1 | Усиление балконных плит металлическими конструкциями (из проф. труб, уголков и т.д) с сопутстствующими работами | | 1 балкон | 9 930 |
| 48 | 1.10 | Ремонт деформационных швов в стене | | м | 1 122 |
| 49 | 1.11 | Ремонт приямков с устройством навеса | | 1 приямок | 32 300 |
| 50 | 1.12 | Смена обшивки ограждения балконов | | кв.м. обшивки | 1 441 |
| 51 | 1.12.1 | Смена остекления деревянных балконов и лоджий на блоки ПВХ | | кв.м. | 4 867 |
| 52 | 1.12.2 | Смена остекления и ограждения балкона на витражное остекление по алюминиевому каркасу | | 1 балкон | 59 327 |
| 53 | 1.12.3 | Установка защитного козырька из профнастила по металлическому каркасу над балконом | | 1 козырек | 9 470 |
| 54 | 1.12.4 | Устройство металлического ограждения балконов | | кв. м | 6 643 |
| 55 | 1.12.5 | Устройство балконов (с демонтажем старых балконных плит и ограждений и устройством новых, на металлических стойках), с облицовкой ограждений балконов оцинкованным профнастилом окрашенным | | 1 балкон | 34 735 |
| 56 | 1.13.1 | Ремонт входной группы (покрытие, стены, лестницы, двери и отделочные работы) | | 1 вход | 211 983 |
| 57 | 1.13.2 | Устройство пандуса с поручнем | | 1 пандус | 19 350 |
| 58 | 1.13.2.1 | Устройство пандуса с основанием из перфорированной стали с поручнями | | м | 17 696 |
| 59 | 1.14 | Установка вентиляционных решеток на продухи | | шт. | 1 563 |
| 60 | 1.15 | Заделка стен (кирпичная кладка) над входными дверями с последующей отделкой | | кв. м | 4 608 |
| 61 | 1.16 | Устройство направляющих для колясок в подъезде из металлических профилей (уголок, швеллер) | | м | 1 651 |
| 62 | 1.17 | Усиление грунтов в основании фундаментов буронабивными сваями (цементация грунтов) | | 1 скважина | 34 478 |
| 63 | 1.17.1 | Ремонт отмостки с устройством гидроизоляции фундамента | | кв. м | 3 511 |
| 64 | 1.18 | Закрепление грунтов методом струйной цементации «Jet Grouting» (устройство грунтобетонных свай) | | 1 свая | 104 199 |
| 65 | 1.19 | Замена подъездных дверей на стальные, двухстворчатые, утепленные двери с бронированными стеклопакетами и гнездом под домофон | | м2 | 14 310 |
|  | **2.** | **Ремонт крыш** | |  |  |
| 66 | 2.1 | Кровля шиферная с ремонтом водосточных труб и слуховых окон \* | | кв. м | 1 192 |
| 67 | 2.1.2 | Замена шиферной кровли на профнастил (оцинкованный, окрашенный)\* | | кв. м | 1 788 |
| 68 | 2.1.3 | Замена шиферной кровли на оцинкованный окрашенный профнастил (сложная кровля)\*\*\* | | кв.м. | 2 466 |
| 69 | 2.1.4. | Замена шиферной кровли на металлочерепицу\* | | кв.м. | 1 845 |
| 70 | 2.1.5 | Замена покрытия смешанной кровли на металлочерепицу\* | | кв.м. | 1 604 |
| 71 | 2.1.6 | Замена покрытия смешанной кровли на окрашенный профнастил\* | | кв.м. | 1 728 |
| 72 | 2.1.6.1 | Замена шиферной кровли на профнастил (оцинкованный, окрашенный), с ремонтом карниза, разборкой и устройством вентиляционных шахт из кирпича, с утеплением и облицовкой их профнастилом, заменой противопожарных люков на сертифицированные, с разборкой и устройством чердачных деревянных лестниц, с огнезащитным покрытием деревянных конструкций с устройством внешнего водостока и мачты для телевизионной антенны | | кв.м. | 3 130 |
| 73 | 2.1.7 | Замена шиферной кровли на профнастил (оцинкованный, окрашенный), с ремонтом карниза, разборкой и устройством вентиляционных шахт из кирпича, с утеплением и облицовкой их профнастилом, заменой противопожарных люков на сертифицированные, с разборкой и устройством чердачных деревянных лестниц на металлические, с огнезащитным покрытием деревянных конструкций с устройством внешнего водостока и мачты для телевизионной антенны | | кв.м. | 3 030 |
| 74 | 2.1.8 | Устройство металлического ограждения на скатных кровлях с демонтажем парапетных решеток | | м | 352 |
| 75 | 2.2.1 | Кровля мягкая (наплавляемая) с устройством водостока (внутренний, наружний), кирпичного парапета, утеплением керамзитом, пароизоляции, ремонтом дымовых труб и выхода на кровлю | | кв. м | 2 914 |
| 76 | 2.2.2 | Замена плоской (мягкой ) кровли на скатную (оцинкованный) профнастил | | кв.м. площади проекции | 4 985 |
| 77 | 2.2.2.1 | Замена плоской (мягкой) кровли на скатную (оцинкованный, окрашенный профнастил), с устройством слуховых окон, с огнебиозащитой деревянных конструкций, с утеплением чердачного покрытия грунтом, толщиной 100 мм, плитами «Лайт-Баттс» «Rockwool», с устройством ходового настила, с возведением кирпичной кладки для мауэрлатов, с устройством вентиляционных коробов и решеток, с разборкой и устройством вентиляционных шахт из кирпича, с утеплением и облицовкой их профнастилом, устройством пожарных металлических лестниц, монтажом опорных стоек для телеантенн | | кв. м | 5 269 |
| 78 | 2.2.3 | Кровля мягкая двухскатная с подвесными желобами | | кв. м | 2 310 |
| 79 | 2.2.4 | Ограждение с опорными тумбами на мягких кровлях | | м | 1 238 |
| 80 | 2.2.5 | Установка дефлекторов на мягкой кровле | | кв.м. кровли | 89 |
| 81 | 2.2.6 | Устройство кровли из полимочевины (с учетом замены стяжки и подготовки поверхности) | | кв. м | 2 905 |
| 82 | 2.3. | Кровля металлическая с ремонтом дымовых труб, со сменой стропильной системы (оцинкованная сталь)\* | | кв. м | 1 513 |
| 83 | 2.3.1 | Замена плит парапета на кирпичную кладку | | м3 кладки | 12 095 |
| 84 | 2.4.1 | Утепление чердачного перекрытия плитами ППЖ | | кв. м | 3 494 |
| 85 | 2.4.1.1 | Утепление деревянного чердачного перекрытия плитами ППЖ (с устройством ходового настила и огнезащитой) | | кв. м | 3 951 |
| 86 | 2.4.1.2 | Утепление деревянного чердачного перекрытия ППЖ со стяжкой ЦСП | | кв.м. | 3 222 |
| 87 | 2.4.2 | Утепление чердачного перекрытия плитами пенополистирольными | | кв.м. | 1 880 |
| 88 | 2.4.2.1 | Утепление деревянного чердачного перекрытия XSP 35 со стяжкой ЦСП | | кв.м. | 3 019 |
| 89 | 2.4.3 | Ремонт деревянных чердачных перекрытий (балки, подшивка , огнезащита) | | кв.м. | 3 326 |
| 90 | 2.4.4 | Утепление пенополиуретаном и гидроизоляция кровельного покрытия полимочевиной методом напыления | | кв.м. | 2 809 |
| 91 | 2.4.5 | Замена деревянных балок чердачного перекрытия | | кв.м. | 1 536 |
| 92 | 2.5.1 | Полная смена стропильной системы, обрешетки и огнезащита | | кв. м | 1 216 |
| 93 | 2.5.2 | Ремонт стропильной системы, обрешетки и огнезащита | | кв. м | 579 |
| 94 | 2.5.3 | Усиление стропильной системы, ремонт обрешетки и огнезащита | | кв. м | 987 |
| 95 | 2.5.4 | Поднятие стропильной ноги для нормализации температурно-влажностного режима чердачного помещения | | 1 подъем | 1 131 |
| 96 | 2.6 | Водосточные трубы (оцинкованные) | | м | 998 |
| 97 | 2.7 | Устройство деревянных вытяжных коробов в коньке, с обивкой оцинкованной сталью | | 1 короб | 5 218 |
| 98 | 2.7.1 | Устройство вытяжных коробов из листового фибролита на мягкой кровле | | короб | 4 348 |
| 99 | 2.8 | Ремонт и утепление боровов и вентшахт | | кв. м | 189 |
| 100 | 2.9 | Смена наплавляемого материала на плитах балконов верхних этажей с устройством стяжки | | кв.м | 1 160 |
|  | **3** | **Центральное отопление** | | |  |  |
| 101 | 3.1 | Установка элеваторного узла\*\* | | компл. | 119 269 |
| 102 | 3.2 | Установка автоматического узла учета и регулирования тепловой энергии\*\* | | компл. | 694 863 |
| 103 | 3.2.1 | Ограждение узла учета с установкой антивандальной двери | | 1 узел | 23 453 |
| 104 | 3.2.2 | Установка для индивидуальных тепловых пунктов (с устройством фундаментов, утеплением, обшивкой стен и потолков оцинкованной сталью, подводящих трубопроводов, с изоляцией и электромонтажными работами) | | контейнер | 335 426 |
| 105 | 3.2.3 | Изготовление, монтаж и пусконаладочные работы блочно-модульного узла погодного регулирования, диаметром 125 | | компл. | 677 820 |
| 106 | 3.2.4 | Изготовление, монтаж блочно-модульного узла балансировочного клапана | | компл. | 97 202 |
| 107 | 3.3 | Смена стальных трубопроводов в подвале с изоляцией (нижний, верхний розлив) | | м | 2 733 |
| 108 | 3.3.1 | Установка балансировочного клапана диаметром 20 мм | | клапан | 3 022 |
| 109 | 3.3.2 | Установка балансировочного клапана диаметром 25 мм | | клапан | 3 303 |
| 110 | 3.3.3 | Установка комплекта терморегулирующего клапана RA-N диаметром 20 мм и термостатического элемента FTC фирмы Danfos | | компл. | 6 063 |
| 111 | 3.3.4 | Замена элеваторного узла на балансировочные клапаны | | компл. | 99 646 |
| 112 | 3.4.1 | Смена стальных стояков в квартирах с чугунными радиаторами | | м | 2 474 |
| 113 | 3.4.2 | Смена стальных стояков на лестничных клетках с чугунными радиаторами (двухтрубная система) | | м | 1 395 |
| 114 | 3.4.3 | Смена стальных стояков на лестничных клетках с чугунными радиаторами (однотрубная система) | | м | 1 789 |
| 115 | 3.5 | Смена трубопроводов в подвале (металлополимерные трубы МПТ РР/АL/PP NEW, изоляция не требуется) | | м | 1 298 |
| 116 | 3.6.1 | Смена стояков с чугунными радиаторами в квартирах (металлополимерные трубы МПТ РР/АL/PP NEW) (двухтрубная система) | | м | 2 279 |
| 117 | 3.6.1.1 | Смена стояков с чугунными радиаторами в квартирах (металлополимерные трубы МПТ РР/АL/PP NEW) (однотрубная система) | | м | 2 788 |
| 118 | 3.6.2 | Смена стояков со стальными радиаторами в квартирах (металлополимерные трубы МПТ РР/АL/PP NEW) | | м | 2 392 |
| 119 | 3.6.2.1 | Смена стояков со стальными радиаторами в квартирах (металлополимерные трубы МПТ РР/АL/PP NEW) с терморегуляторами Danfoss | | м | 2 824 |
| 120 | 3.6.3 | Смена стояков с биметаллическими радиаторами в квартирах (металлополимерные трубы МПТ РР/АL/PP NEW) | | м | 2 931 |
| 121 | 3.6.3.1 | Смена стояков с биметаллическими радиаторами в квартирах (металлополимерные трубы МПТ РР/АL/PP NEW) с терморегуляторами Danfoss | | м | 3 346 |
| 122 | 3.7.1 | Пробивка и заделка отверстий для прохода труб отопления, водоснабжения через перекрытие | | 1 отверстие | 109 |
| 123 | 3.7.2 | Пробивка и заделка отверстий для прохода труб отопления, водоснабжения через кирпичную стену | | 1 отверстие | 32 |
| 124 | 3.8 | Устройство декоративного короба из ГКЛ на стояки из металлополимерных труб (каркас из оцинкованного профиля) | | м трубопровода | 866 |
| 125 | 3.8.1 | Устройство декоративного короба из МДФ на стояки из металлополимерных труб (каркас деревянный) | | м трубопровода | 581 |
|  | **4.** | **Канализация (полипропилен РР)** | |  |  |
| 126 | 4.1 | Смена трубопроводов чугунных на полипропиленовые (РР) в подвале | | м | 1 372 |
| 127 | 4.1.1 | Смена трубопроводов чугунных на полиэтиленовые в подвале под землей | | м | 2 082 |
| 128 | 4.1.2 | Смена трубопроводов чугунных на полипропиленовые (РР) в подвале с установкой обратных клапанов | | м | 1 678 |
| 129 | 4.2 | Смена трубопроводов чугунных в квартирах со сменой унитазов | | м | 2 592 |
| 130 | 4.3 | Замена одного выпуска канализации (длиной 5 м) | | 1 выпуск | 24 965 |
| 131 | 4.3.1 | Замена одного выпуска канализации методом прокола (длиной 10 м) | | 1 выпуск | 47 185 |
| 132 | 4.3.2 | Установка обратного клапана полипропиленового в существующую канализационную сеть | | 1 шт | 4 520 |
| 133 | 4.3.3 | Установка противопожарных муфт на канализационных стояках | | шт. | 622 |
|  |  | *Смена санитарно-технических приборов в местах общего пользования в коммунальных квартирах* | | |  |  |
| 134 | 4.4.1 | Смена мойки (со стоимостью приборов) | | 1 прибор | 2 427 |
| 135 | 4.4.1.1 | Смена мойки (без стоимости приборов) | | 1 прибор | 1 431 |
| 136 | 4.4.2 | Смена умывальника (со стоимостью приборов) | | 1 прибор | 1 804 |
| 137 | 4.4.2.1 | Смена умывальника (без стоимости приборов) | | 1 прибор | 892 |
| 138 | 4.4.3 | Замена ванны стальной (со стоимостью приборов) | | 1 прибор | 6 616 |
| 139 | 4.4.3.1 | Замена ванны стальной ( без стоимости приборов) | | 1 прибор | 2 366 |
| 140 | 4.4.4 | Смена сифона | | 1 прибор | 513 |
| 141 | 4.4.5 | Смена унитаза с бачком (со стоимостью приборов) | | 1 прибор | 4 834 |
| 142 | 4.4.5.1 | Смена унитаза с бачком (без стоимости приборов) | | 1 прибор | 1 810 |
| 143 | 4.4.6 | Смена поддона (со стоимостью приборов) | | 1 прибор | 2 932 |
| 144 | 4.4.6.1 | Смена поддона (без стоимости приборов) | | 1 прибор | 972 |
| 145 | 4.5 | Пробивка и заделка отверстий для прохода труб канализации площадью до 100 см2 | | 1 отверстие | 277 |
| 146 | 4.5.1 | Пробивка и заделка отверстий для прохода труб канализации площадью до 500 см2 | | 1 отверстие | 786 |
| 147 | 4.6.1 | Сопутствующие работы при смене трубопроводов канализации при деревянных полах | | кв. м | 936 |
| 148 | 4.6.2 | Сопутствующие работы при смене трубопроводов канализации при бетонных полах | | кв. м | 1 766 |
| 149 | 4.7 | Устройство дренажной системы в подвале с устройством дренажного колодца диаметром 500 мм и установкой насоса \*\*\*\* | | кв. м | 1 783 |
|  | **5.** | **Холодный водопровод** | |  |  |
|  | **5.1** | **Холодный водопровод (полипропилен PN 20)** | | |  |  |
| 150 | 5.1.1 | Установка узла учета расхода холодной воды\*\* | | компл. | 49 912 |
| 151 | 5.1.2 | Смена холодного разводящего трубопровода в подвале (с полипропиленовой или бронзовой арматурой) | | м | 2 276 |
| 152 | 5.1.3 | Смена стояков в квартирах | | м | 1 509 |
|  | **5.2** | **Противопожарный водопровод** | |  |  |
| 153 | 5.2.1 | Замена противопожарного трубопровода из оцинкованных труб и пожарных шкафов, с установкой пожарных кранов | | м трубопровода | 3 211 |
| 154 | 5.2.2 | Замена насосной установки пожаротушения, укомплектованной двумя центробежными насосами, и установка шкафа управления, входящего в комплект насосной установки пожаротушения | | компл. | 724 598 |
|  | **6.** | **Горячий водопровод (полипропилен PN 20)** | | |  |
| 155 | 6.1 | Установка узла учета\*\* | | компл. | 111 656 |
| 156 | 6.2 | Смена горячего разводящего трубопровода в подвале (полипропилен PN 20) | | м | 1 918 |
| 157 | 6.3 | Смена стояков в квартирах (полипропилен PN 20) | | м | 1 458 |
| 158 | 6.4 | Смена разводящего трубопровода в подвале с изоляцией (армированный полипропилен PN 25) (с бронзовой, полипропиленовой арматурой) | | м | 2 511 |
| 159 | 6.5 | Смена стояков в квартирах (армированный полипропилен PN 25) | | м | 1 464 |
| 160 | 6.6.1 | Смена полотенцесушителей (из нержавеющей стали) | | 1 прибор | 2 312 |
| 161 | 6.6.2 | Смена полотенцесушителей (хромированных) | | 1 прибор | 1 748 |
| 162 | 6.7 | Ввод трубопроводов, подача горячей воды с обратной линией | | 1 узел | 14 517 |
| 163 | 6.8 | Установка пластинчатого водоподогревателя при ремонте бойлеров | | 1 водоподогрева-тель | 472 173 |
| 164 | 6.9 | Монтаж и пуско-наладочные работы одноступенчатого пластинчатого водоподогревателя системы ГВС, с регулированием температуры теплоносителя системы ГВС, в индивидуальном тепловом пункте жилого дома, с обвязкой ИТП внутри дома, с подключением к существующим сетям ХВС, ГВС, ТС жилого дома, установкой и обвязкой дренажного насоса, заменой общедомовых приборов учета системы ХВС, установкой повысительной станции ХВС, с учетом мероприятий по сохранности оборудования ИТП | | м3 объема здания | 69 |
| 165 | 6.10 | Монтаж и пуско-наладочные работы двухступенчатого пластинчатого водоподогревателя системы ГВС, с регулированием температуры теплоносителя системы ГВС, монтаж одноступенчатого водоподогревателя системы центрального отопления с узлом регулирования системы отопления по независимой схеме, в ИТП многоквартирного жилого дома, заменой общедомовых приборов учета системы ХВС, заменой общедомовых приборов учета системы центрального отопления тепловой энергии, установкой и обвязкой повысительной станции ХВС, с подключением к существующим сетям ХВС, ГВС, ТС жилого дома, дренажного насоса, с учетом мероприятий по сохранности оборудования ИТП | | м3 объема здания | 117 |
|  | **7.** | **Электромонтажные работы** | | |  |  |
| 166 | 7.1 | 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах) | | кв. м общей площади дома | 442 |
| 167 | 7.1.1 | 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах без замены счетчиков) | | кв. м общей площади дома | 308 |
| 168 | 7.1.2 | 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке | | кв. м общей площади дома | 316 |
| 169 | 7.1.3 | 5-ти этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке | | кв. м общей площади дома | 328 |
| 170 | 7.2 | 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ со счетчиками) | | кв. м общей площади дома | 352 |
| 171 | 7.2.1 | 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) | | кв. м общей площади дома | 328 |
| 172 | 7.2.2 | 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке | | кв. м общей площади дома | 363 |
| 173 | 7.2.3 | 5-ти этажный жилой дом (ЩЭ, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке | | кв. м общей площади дома | 370 |
| 174 | 7.3 | 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах) | | кв. м общей площади дома | 449 |
| 175 | 7.3.1 | 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) | | кв. м общей площади дома | 396 |
| 176 | 7.3.2 | 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке | | кв. м общей площади дома | 417 |
| 177 | 7.3.3 | 2-х этажный жилой дом (ЩК в квартирах, без замены счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке | | кв. м общей площади дома | 424 |
| 178 | 7.4 | 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ со счетчиками) | | кв. м общей площади дома | 290 |
| 179 | 7.4.1 | 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без счетчиков) со светодиодными светильниками на лестничной клетке | | кв. м общей площади дома | 307 |
| 180 | 7.4.2 | 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке | | кв. м общей площади дома | 308 |
| 181 | 7.4.2.1 | 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без счетчиков) со светодиодными светильниками и датчиками движения на лестничной клетке (кабель в лотках) | | кв.м. общей площади дома | 312 |
| 182 | 7.4.3 | 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) | | кв. м общей площади дома | 269 |
| 183 | 7.4.3.1 | 9-ти этажный жилой дом (ЩЭ без замены счетчиков) (кабель в лотках) | | кв. м общей площади дома | 281 |
| 184 | 7.4.4 | Электромонтажные работы в 9-ти этажном жилом доме, с заменой щитов этажных (без стоимости счетчиков), установкой светодиодных светильников и датчиков движения на лестничной клетке, заменой кабеля в местах общего пользования и на чердаке, прокладкой кабеля в лотках в подвале | | кв. м общей площади дома | 302 |
| 185 | 7.4.5 | Электромонтажные работы в 9-ти этажном жилом доме, с заменой щитов этажных (без стоимости счетчиков), кабеля в местах общего пользования и на чердаке, прокладкой кабеля в лотках в подвале | | кв. м общей площади дома | 257 |
| 186 | 7.5 | Установка прибора экономного освещения ПЭО | | 1 прибор | 997 |
| 187 | 7.6 | Заземление ванн по канализационным стоякам проводом без магистральных линий | | 1 ванна | 1 298 |
| 188 | 7.6.1 | Заземление ванн по канализационным стоякам проводом со стальной полосой по подвалу | | 1 ванна | 1 637 |
| 189 | 7.6.2 | Заземление ванн от щита этажного | | 1 ванна | 2 226 |
| 190 | 7.7 | Заземление металлических подъездных дверей без магистральных линий | | 1 дверь | 1 000 |
| 191 | 7.8 | Монтаж автоматизированной системы дымоудаления и пожарной сигнализации (АППЗ) | | кв. м общей площади дома | 203 |
| 192 | 7.8.1 | Ремонт системы противопожарной автоматики и дымозащиты (на примере 14-ти этажного, 62 квартирного, одноподъездного жилого дома общей площадью 4938,2 м2, расположенного по адресу: г. Н. Челны, пр. Набережно-Челнинский, дом 78) | | кв. м общей площади дома | 322 |
| 193 | 7.9 | Устройство коробов, аншлагов на фасаде | | 1 аншлаг | 19 551 |
|  | **8.** | **Ремонт и замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт** | | |  |  |
|  | **8.1** | **Замена пассажирского лифта** | |  |  |
| 194 | 8.1.1 | на 8 остановок | | лифт | 2 013 536 |
| 195 | 8.1.2 | на 9 остановок | | лифт | 2 123 547 |
| 196 | 8.1.3 | на 10 остановок | | лифт | 2 222 149 |
|  | **8.2** | **Диагностика** | |  |  |
| 197 | 8.2.1 | на 8 остановок | | лифт | 48 082 |
| 198 | 8.2.2 | на 9 остановок | | лифт | 49 839 |
| 199 | 8.2.3 | на 10 остановок | | лифт | 53 355 |
| 200 | 8.2.4 | на 14 остановок | | лифт | 58 627 |
| 201 | 8.2.5 | на 15 остановок | | лифт | 60 385 |
| 202 | 8.2.6 | на 16 остановок | | лифт | 62 143 |
|  | **8.3** | **Модернизация пассажирских лифтов** | |  |  |
| 203 | 8.3.1 | на 9 остановок | | лифт | 2 019 542 |
|  | **8.4** | **Замена лифта пассажирского с установкой частотного преобразователя главного привода** | |  |  |
| 204 | 8.4.1 | на 14 остановок | | лифт | 2 706 182 |
| 205 | 8.4.2 | на 16 остановок | | лифт | 3 063 662 |
|  | **8.5** | **Замена грузопассажирского лифта** | |  |  |
| 206 | 8.5.1 | на 15 остановок (на примере жилого дома, расположенного по адресу: г. Нижнекамск, ул. Строителей, д.30) | | лифт | 2 789 355 |
|  | **8.6** | **Замена лифтов пассажирского и грузопассажирского в одном подъезде** | |  |  |
| 207 | 8.6.1 | на 14 остановок | | 2 лифта | 5 183 556 |
| 208 | 8.6.2 | на 16 остановок | | 2 лифта | 5 964 779 |
| 209 | 8.7 | Диспетчеризация лифтов, с учетом прокладки кабеля между машинными помещениями, с установкой устройства контроля скорости лифта и розетки в машинном помещении | | лифт | 129 655 |
| 210 | 8.8 | Ремонт лифтовой шахты и машинного помещения пассажирского лифта на 9 остановок, с устройством постаментов под технологическое оборудование, монтажа щитов и блоков встроенных площадок, с устройством закладных деталей , анкеров, огнезащитным покрытием металлических поверхностей, окраской и т.д. | | 1 шахта | 287 871 |
|  | **9** | **Общестроительные работы** | |  |  |
| 211 | 9.1 | Ремонт подъезда панельного дома (5-ти этажный) | | кв. м общей. площади дома | 193 |
| 212 | 9.2 | Ремонт подъезда кирпичного дома (5-ти этажный) | | кв. м общей. площади дома | 227 |
| 213 | 9.3 | Ремонт подъезда кирпичного дома сталинского проекта (5-ти этажный) | | кв. м общей. площади дома | 264 |
| 214 | 9.4 | Ремонт подъезда жилого дома коридорного типа | | кв. м общей. площади дома | 278 |
| 215 | 9.5 | Ремонт полов в местах общего пользования в подъезде | | кв. м | 535 |
| 216 | 9.6 | Разборка и устройство кирпичных ниш для трубопроводов | | 1 квартира | 3 056 |
| 217 | 9.7 | Разборка и устройство ниш из ГКЛ для трубопроводов | | 1 квартира | 1 958 |
| 218 | 9.8 | Установка аншлага эмалированного | | шт. | 4 441 |
| 219 | 9.9 | Разборка полов для замены инженерных систем, при отсутствии подвала и техподполья | | кв. м | 2 231 |
| 220 | 9.10 | Ремонт помещений венткамер | | кв. м | 28 |
| 221 | 9.11 | Смена почтовых ящиков (6-ти секционных) | | шт. | 2 340 |
| 222 | 9.12 | Ремонт 2-х этажной входной группы №1 (разборка деревянных перегородок; разборка покрытий кровли; разборка деревянных крылец и лестниц с площадками и ступенями; устройство буронабивных свай; устройство лестничных площадок и лестниц со ступенями; смена дверей на металлические противопожарные, смена оконных блоков; смена покрытия полов, площадок, ступеней; облицовка стен по металлическому каркасу металлосайдингом) | | 1 кв. м. общей площади горизонтальной проекции входной группы | 13 717 |
| 223 | 9.13 | Ремонт 2-х этажной входной группы №2 с пристроенным кухонным помещением (разборка кирпичных стен и перегородок с последующей кладкой; облицовка стен по металлическому каркасу металлосайдингом; разборка деревянных перегородок; разборка покрытий кровли; разборка деревянных крылец и лестниц с площадками и ступенями; устройство буронабивных свай; устройство лестничных площадок и лестниц со ступенями; смена дверей на металлические противопожарные, смена оконных блоков; смена покрытия полов кухни; устройство потолка) | | 1 кв. м. общей площади горизонтальной проекции входной группы | 16 341 |
| 224 | 9.14 | Установка доводчиков на входных подъездных дверях | | 1 доводчик | 707 |
| 225 | 9.15 | Утепление стен тамбура | | кв. м | 1 279 |
| 226 | 9.16 | Ремонт подъезда кирпичного дома (2-х этажный) | | кв. м общей площади дома | 387 |
| 227 | 9.17 | Ремонт подъезда панельного дома (9-ти этажный) | | кв. м общей площади дома | 297 |
| 228 | 9.18 | Ремонт подвала панельного дома, с заменой подвальных металлических дверей, ремонтом помещения узла учета, ремонтом ступеней, устройством ж/б приямка (5-ти этажный) | | кв.м площади подвала | 197 |
|  | **10** | **Энергетическое обследование** | |  |  |
| 229 | 10.1 | Энергетическое обследование и разработка энергетического паспорта | | м3 строительного объема дома | 2,45 |
|  | **11** | **Техническая инвентаризация** | |  |  |
| 230 | 11.1 | Техническая инвентаризация и изготовление технического паспорта | | кв.м общей площади дома | 25,86 |
|  | **12** | **Молниезащита** | |  |  |
| 231 | 12.1 | Молниезащита с поясом | | кв.м общей площади дома | 58 |
| 232 | 12.2 | Молниезащита без пояса | | кв.м общей площади дома | 48 |
|  | **13** | **Видеонаблюдение** | |  |  |
| 233 | 13.1 | Оснащение придомовой территории 5-ти этажного, 6-ти подъездного жилого дома системой видеонаблюдения | | 1 подъезд | 22 589 |
|  | **14** | **Благоустройство** | |  |  |
| 234 | 14.1 | Благоустройство придомовой территории (с установкой детских игровых площадок и спортивных комплексов) при комплексном капитальном ремонте многоквартирных домов | | 1 м2 площади благоустройства | 722 |
|  | **15** | **Восстановление частей имущества, не входящего в состав общего имущества в многоквартирных домах, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций и инженерных систем при производстве работ по капитальному ремонту конструкций и инженерных систем в составе общего имущества в многоквартирных домах, а также восстановление благоустройства после окончания ремонтных работ** | |  |  |
| 235 | 15.1 | Восстановление асфальтобетонного покрытия, толщиной 5 см, с устройством щебеночного основания после замены выпуска/ввода с регулированием высоты одного колодца, диаметром 700 мм, до 15 см | | м2 покрытия | 1 838 |
|  |  |  | |  |  |
| Примечание. | | 1.\*При ремонте данных видов кровель ремонт стропильной системы и обрешетки следует учитывать отдельно (п.п. 2.5.1-2.5.3). | | |  |
|  |  | 2.\*\* Стоимость может корректироваться по проекту. | | |  |
|  |  | 3.\*\*\* Сложность кровли определяется по согласованию с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. | | |  |
|  |  | 4. При ремонте кровель учтен полный комплекс работ (устройство вытяжных коробов, утепление боровов и вентшахт, слуховые окна и люки, водосточная система, дымовые трубы, кровельные ограждения и др.) | | |  |
|  |  | 5. При ремонте фасадов (поз.1.1,1.2,1.3,1.4) установка вент. решеток на продухи учтена (поз.1.11). | | |  |
|  |  | 6. \*\*\*\* При устройстве дренажной системы диаметр дренажного колодца уточнить по проекту. | | |  |
|  |  | 7.\*\*\*\*\* При ремонте и замене лифтового оборудования учтен комплекс работ по ремонту лифтовых шахт и машинного отделения (устройство полов приямка, каналов, лебедки, ремонт штукатурки и окраски стен и другие (п.п. 8.1.1-8.1.3, 8.4.1-8.6.2)» | | |  |