	ОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
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	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫӉ МӘДӘНИ МИРАС ОБЪЕКТЛАРЫН САКЛАУ КОМИТЕТЫ




                 ПРИКАЗ                                                                                БОЕРЫК
	
	
	
	№
	



[bookmark: _Hlk172906464]О включении выявленного объекта культурного наследия «Казанско-Богордицкая церковь», 80-е гг. XVIII в., 1820 г., 1861 г., 1881 г., 
арх. П.В. Тихомирнов, расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Буинский район, с. Большое Фролово,
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве 
объекта культурного наследия регионального значения «Казанско-Богородицкая церковь», 80-е гг. XVIII в., 1820 г., 1867 г., 1881 г., расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, 
с. Большое Фролово, ул. Депутатская, 
д. 13, утверждении границ его территории и предмета охраны


В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан 
от 1 апреля 2005 года   № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан», положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы от 30.07.2026  п р и к а з ы в а ю:

1. [bookmark: _Hlk204259720]Включить выявленный объект культурного наследия «Казанско-Богордицкая церковь», 80-е гг. XVIII в., 1820 г., 1861 г., 1881 г., 
арх. П.В. Тихомирнов, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Буинский район, с. Большое Фролово, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Казанско-Богородицкая церковь», 80-е гг. XVIII в., 1820 г., 1867 г., 1881 г. (вид объекта – памятник), расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, с. Большое Фролово, ул. Депутатская, д. 13.
2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Казанско-Богородицкая церковь», 80-е гг. XVIII в., 
1820 г., 1867 г., 1881 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, с. Большое Фролово, ул. Депутатская, д. 13, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Казанско-Богородицкая церковь», 80-е гг. XVIII в., 
1820 г., 1867 г., 1881 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, с. Большое Фролово, ул. Депутатская, д. 13, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Отделу учета объектов культурного наследия и градостроительной деятельности обеспечить внесение сведений о границах территории указанного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости 
и единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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Председатель	                                                                                            И.Н. Гущин
Приложение № 1
к приказу Комитета
Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия 
от __________ 2026 года № _____


Границы территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Казанско-Богородицкая церковь», 80-е гг. XVIII в., 1820 г., 1867 г., 1881 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, с. Большое Фролово, ул. Депутатская, д. 13

Карта-схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Казанско-Богородицкая церковь», 80-е гг. XVIII в., 1820 г., 1867 г., 
1881 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, с. Большое Фролово, ул. Депутатская, д. 13
[image: ]
Масштаб 1: 2 000
	Условные обозначения:
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	- граница территории объекта культурного наследия
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	- объект культурного наследия
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	- ворота
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	- характерные точки границ территории объекта
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	· границы земельных участков

	16:14:090301:450
	- кадастровый номер земельного участка


Текстовое описание 
границ территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Казанско-Богородицкая церковь», 80-е гг. XVIII в., 1820 г., 1867 г., 1881 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, с. Большое Фролово, ул. Депутатская, д. 13

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Казанско-Богородицкая церковь», 80-е гг. XVIII в., 1820 г., 1867 г., 1881 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, с. Большое Фролово, ул. Депутатская, д. 13, проходят:

	Прохождение
границы
	
Описание прохождения границы

	От точки
	До точки
	

	1
	2
	3

	1
	2
	от точки 1, расположенной в северо-западной части земельного участка объекта с кадастровым номером 16:14:090301:450, в северо-восточном направлении 
до точки 2 протяженностью 135,63 м;  

	2
	3
	от точки 2 в юго-восточном направлении до точки 3 протяженностью 78,56 м;

	3
	4
	от точки 3 в юго-западном направлении параллельно объекту до точки 4 протяженностью 52,42 м;

	4
	5
	от точки 4 в северо-западном направлении до точки 5 протяженностью 23,44 м;

	5
	6
	от точки 5 в юго-западном направлении до точки 6 протяженностью 14,51 м;

	6
	7
	от точки 6 в юго-восточном направлении до точки 7 протяженностью 4,11 м;

	7
	8
	от точки 7 в юго-западном направлении до точки 8 протяженностью 2,44 м;  

	8
	9
	от точки 8 в юго-восточном направлении до точки 9 протяженностью 8,34 м;  

	9
	10
	от точки 9 в юго-восточном направлении до точки 10 протяженностью 3,3 м;  

	10
	11
	от точки 10 в юго-восточном направлении до точки 11 протяженностью 7,37 м;  

	11
	12
	от точки 11 в юго-западном направлении до точки 12 протяженностью 11,37 м;  

	12
	13
	от точки 12 в юго-западном направлении до точки 13 протяженностью 15,4 м;  

	13
	14
	от точки 13 в юго-западном направлении до точки 14 протяженностью 10,4 м;  



	1
	2
	3

	14
	15
	от точки 14 в северо-западном направлении до точки 15 протяженностью 42,67 м;  

	15
	16
	от точки 15 в северо-западном направлении до точки 16 протяженностью 37,33 м;  

	16
	1
	от точки 16 в северном направлении до точки 1 протяженностью 21,44 м.







































Таблица характерных точек 
границ территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Казанско-Богородицкая церковь», 80-е гг. XVIII в., 1820 г., 1867 г., 1881 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, 
с. Большое Фролово, ул. Депутатская, д. 13

	№ точки
	Координаты точки в системе МСК-16

	
	Х
	Y

	1
	393324.76
	1259186.01

	2
	393350.48
	1259319.18

	3
	393273.96
	1259336.97

	4
	393267.99
	1259284.89

	5
	393290.85
	1259279.70

	6
	393287.63
	1259265.55

	7
	393283.62
	1259266.44

	8
	393282.23
	1259264.43

	9
	393274.10
	1259266.30

	10
	393272.91
	1259269.38

	11
	393265.73
	1259271.03

	12
	393263.72
	1259259.84

	13
	393261.74
	1259244.57

	14
	393260.51
	1259234.24

	15
	393301.93
	1259223.97

	16
	393303.33
	1259186.67

	1
	393324.76
	1259186.01
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Приложение № 2
к приказу Комитета
Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия 
от __________ 2026 года № _____

Предмет охраны* 
объекта культурного наследия регионального значения
«Казанско-Богородицкая церковь», 80-е гг. XVIII в., 1820 г., 1867 г., 1881 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, с. Большое Фролово, ул. Депутатская, д. 13

1. Местоположение церкви – в южной части села, на склоне, обращенном 
к р. Чирка.
2. Объемно-пространственная и композиционная структура трехпрестольного храма традиционного типа:
восьмерик на четверике с объемами трапезных, примыкающих с южной 
и северной сторон, 
притвором с четырехъярусной колокольней, примыкающей с западной стороны, пятигранным алтарным прирубом с восточной стороны;
местоположение, конфигурация, габариты и материал деревянных входных групп с северной, западной и южной сторон;
местоположение, конфигурация, габариты и материал сохранившихся ворот ограждения с восточной стороны и звонницы с западной стороны.
3. Планировочная структура здания в пределах деревянных наружных
и внутренних стен.
4. Конструктивное решение:
срубная конструкция стен;
местоположение, конфигурация, габариты и материал деревянных наружных
и внутренних стен;
местоположение, конфигурация, габариты и материал парусов храмовой части, обеспечивающих конструктивный переход от восьмерика к четверику;
местоположение, конфигурация, габариты и материал центрального усеченного восьмигранного купола храмовой части (плоская часть перекрытия декорирована солярным символом «небо»);
местоположение, габариты, материал и конфигурация деревянных прямоугольных опорных столбов трапезной;
коробовый свод центрального нефа трапезной;
местоположение, конфигурация, габариты и материал деревянных балочных перекрытий нефов;
местоположение, материал, габариты и конфигурация одномаршевых лестниц колокольни и межэтажных плоских перекрытий;
местоположение, конфигурация, габариты и материал восьмигранного купола восьмерика храма с главкой и крестом;
четырехгранный купол колокольни с главкой на граненой шейке;
историческая конфигурация, высотные отметки и конструктивное решение крыш притвора, купола колокольни, трапезной, нефа, четверика и восьмигранного купола храма, алтаря со стропильной системой из деревянных элементов, материал кровли – листовое кровельное железо с двойным фальцем.
5. Архитектурно-художественное решение фасадов:
5.1. Оформление северного и южного фасадов основного объема:
входные группы северного и южного фасадов (крыльца с деревянными лестницами; двускатная крыша с треугольным фронтоном и вписанным в нее килевидным кокошником; карнизы с резной подзорной доской, декорированной пропильным орнаментом; подшивной потолок; боковые ограждения из фигурных досок с перилами);
угловые и простеночные лопатки; 
прямоугольные междуоконные филенки; 
пояс из филенок с профилированной тягой; 
венчающий карниз с резной подзорной доской с пропильным орнаментом;
прямоугольные оконные проемы со скошенными углами, с фигурными наличниками в виде треугольных щипцов с крестами;
кованые оконные решетки с вертикальными прутьями квадратного сечения, кольцами и изогнутыми элементами;
прямоугольные наличники оконных проемов второго света храмовой части;
оформление западного и восточного фасадов основного объема:
угловые лопатки, венчающий профилированный карниз, декорированный пропильным орнаментом; 
широкий фриз с поясом филенок и поясом зубчатого орнамента;
5.2. Оформление восьмигранного барабана: 
угловые лопатки;
венчающий профилированный карниз с поясом филенок и поясом зубчатого орнамента;
оконные проемы со скошенными углами и фигурными наличниками
 с треугольными щипцами и крестами; 
ниши с прямоугольными наличниками, восточной грани вместо окна ниша
 с треугольными щипцами и крестами;
5.3. Оформление стен алтарного прируба: 
пояс из горизонтальных прямоугольных филенок с профилированной тягой;
угловые лопатки;
венчающий карниз с резной подзорной доской с пропильным орнаментом;
оконные проемы со скошенными углами и фигурными наличниками
 с треугольными щипцами и крестами;
кованые оконные решетки с вертикальными прутьями квадратного сечения, кольцами и изогнутыми элементами;
5.4. Оформление северного и южного фасадов трапезной:
угловые лопатки; 
пояс из прямоугольных горизонтальных филенок с профилированной тягой;
выносной карниз с резной подзорной доской с пропильным орнаментом;
оконные проемы со скошенными углами и фигурными наличниками 
с треугольными щипцами и крестами;
кованые оконные решетки с вертикальными прутьями квадратного сечения, кольцами и изогнутыми элементами;
карниз с резной подзорной доской с пропильным орнаментом 
и прямоугольными филенками;
оформление западного и восточного фасадов трапезной:
угловые лопатки; 
широкий фриз в две доски с филенками в виде двух прямоугольников с одним дугообразным ребром и круга между ними, профилированная тяга;
выносной карниз с резной подзорной доской с пропильным орнаментом;
5.5. Оформление фасадов колокольни: 
входная группа западного фасада (крыльцо с деревянной лестницей, плоским фризом с полочкой под иконы, боковыми ограждениями из фигурных досок и перил);
притвор: 
угловые прямоугольные вертикальные филенки;
простеночные лопатки;
выносной карниз с резной подзорной доской с пропильным орнаментом 
и поясом из горизонтальных прямоугольных филенок;
парапетные стенки с фланкирующими пилястрами, украшенными прямоугольными филенчатыми нишами и филенчатыми ромбовидными деталями;
оконные проемы со скошенными углами и фигурными наличниками
 с треугольными щипцами и крестами; 
кованые оконные кубчатые решетки северного фасада в уровне первого яруса
 с изогнутыми прутьями квадратного сечения и соединением пересечений хомутами;
кованные оконные кубчатые решетки южного фасада в уровне первого яруса, 
с сеткой рисунка в виде крестообразной формы;
первый ярус:
угловые лопатки; 
прямоугольные филенки, по центру с ромбовидными деталями и филенкой
 с иконой Спасителя;
треугольные фронтоны северного и южного фасада с волютообразными завитками;
второй ярус:
угловые пилястры с глухими накладками в виде стилизованных колонн, 
и филенчатым пьедесталом, пояс стилизованных зубчиков, широкий фриз 
с квадратными и прямоугольными филенками, карниз большого выноса с резной подзорной доской с пропильным орнаментом, с северной и южной стороны неполный циркульный оконный проем, с западной стороны неполная циркульная ниша;
третий ярус:
угловые пилястры с глухими накладками в виде стилизованных колонн,
 и филенчатым пьедесталом, пояс стилизованных зубчиков, широкий фриз 
с квадратными и прямоугольными филенками, карниз большого выноса с резной подзорной доской с пропильным орнаментом, по сторонам света сдвоенные арочные проемы с рамочными наличниками;
четвертый ярус:
угловые пилястры с глухими накладками в виде стилизованных колонн, 
и филенчатым пьедесталом, пояс стилизованных зубчиков, широкий фриз 
с квадратными и прямоугольными филенками, карниз большого выноса с резной подзорной доской с пропильным орнаментом, с северной и южной стороны прямоугольный оконный проем с арочным обрамлением и филенчатой подоконной доской, с западной стороны прямоугольная ниша с образом;
характер отделки фасадов – горизонтальная обшивка деревянной тесовой доской.
6. Декоративно-художественное оформление интерьеров: 
отделка стен помещений церкви – штукатурка по дранке;
оформление свода центрального нефа трапезной:
лепная розетка по центру, лепные профилированные тяги;
оформление столбов, разделяющих нефы:
филенчатые основания столбов;
арки, соединяющие столбы с профилированными тягами по ребрам 
и профилированными импостами;
оформление потолков в боковых нефах: 
лепные розетки по центру, лепные профилированные тяги;
деревянные профилированные наличники оконных проемов трапезной;
местоположение и историческая конфигурация печей (цилиндрическая печь – голландка, обшитая оцинкованным железом);
входной проем из трапезной в основной объем с деревянным профилированным наличником;
плоское перекрытие основного объема храма, разделенное на восемь граней профилированными тягами, с центральной фигурной резной розеткой «небо»,
с изображениями по кругу Саваофа, святых и ангелов на пейзажном фоне (техника – масляная живопись по дереву);
потолочная профилированная тяга;
простенки барабана в прямоугольных профилированных рамах;
деревянные профилированные наличники оконных проемов барабана;
оформление стен основного объема храма:
профилированный карниз с поясом «зубчатого» орнамента и поясом «бус»
в основании барабана;
«паруса» в обрамлении профилированных тяг;
филенчатые пилястры, на прямоугольных постаментах;
капители с резными листьями аканта, импостами и квадратами «алмазной грани»;
деревянные профилированные наличники оконных проемов;
масляная живопись XIX века на холсте (в парусах (Евангелисты) и на стенах (сюжеты из Евангелия);
оформление алтарной части храма: 
трехчастное деление алтаря (главный вход в алтарь («Царские врата») – арочный проем сложной конфигурации с глухой резной накладкой; боковые входы («дьяконские») – проемы со скошенными углами в профилированных наличниках; колонны квадратного сечения, филенчатые с глухими накладками; профилированный карниз).
7. Местоположение, габариты, материал и конфигурация трехчастных восточных ворот на деревянных столбах квадратного сечения, обшитых горизонтально тесом и в 45 градусов;
фронтон килевидной конфигурации в завершении главка с крестом;
ступенчатый карниз с подзором в виде стилизованных сталактитов, заполнения проездных ворот и боковых калиток в виде деревянных вертикальных прутьев квадратного сечения с наконечниками.
8. Местоположение, пропорции, геометрия профилей и расстекловка исторических столярных заполнений дверных проемов:
южные и северные внутренние дверные заполнения храмовой части – двухстворчатые деревянные полусветлые, профилированное деревянное обрамление;
историческое внутреннее дверное заполнение из трапезной в основной объем – трехстворчатое, деревянное полусветлое, профилированное деревянное обрамление;
южные и северные наружные дверные заполнения храмовой части – двухстворчатые деревянные, сохранившаяся дверная фурнитура (жиковина, петля, засов), профилированное обрамление.
9. Местоположение, пропорции, геометрия профилей и расстекловка исторических столярных заполнений оконных проемов.




















*Предмет охраны может быть изменен по результатам комплексных и научных исследований и проведения реставрационных работ.
Таблица предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения 
«Казанско-Богородицкая церковь», 80-е гг. XVIII в., 1820 г., 1867 г., 1881 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, 
с. Большое Фролово, ул. Депутатская, д. 13

	№
	Элементы предмета охраны
	Изображение предмета охраны

	1.
	Местоположение церкви – в южной части села, на склоне, обращенном к р. Чирка.
	[image: ]
[image: https://tatmitropolia.ru/www/news/2020/8/10184943-3_b.jpg]Рис. 1. Местоположение церкви в структуре села
Рис. 2. Общий вид церкви и визуальные связи 
с застройкой

	2.
	Объемно-пространственная и композиционная структура трехпрестольного храма традиционного типа:
восьмерик на четверике 
с объемами трапезных, примыкающих с южной 
и северной сторон, 
притвором с четырехъярусной колокольней, примыкающей 
с западной стороны,  пятигранным алтарным прирубом с восточной стороны;
местоположение, конфигурация, габариты 
и материал деревянных входных групп с северной, западной и южной сторон;
местоположение, конфигурация, габариты 
и материал сохранившихся ворот ограждения с восточной стороны и звонницы 
с западной стороны. 
	













[image: ]
Рис. 3. План первого этажа церкви
[image: C:\Users\1\Downloads\БИБИББИБИААААААА.jpg]
Рис. 4. Планы ярусов колокольни






[image: C:\Users\g.barsegyan\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DJI_0377.jpg][image: https://tatmitropolia.ru/www/news/2020/8/10185513-49_b.jpg]Рис. 5. Общий вид церкви с юго-востока
[image: IMG_20220729_142401]Рис. 6. Общий вид церкви с севера
Рис. 7. Крыльцо входной группы южного фасада

[image: ]
[image: IMG_9328]Рис. 8. Крыльцо входной группы северного фасада
Рис. 9. Входная группа главного входа. 
Западный фасад колокольни

[image: IMG_20220729_140935][image: \\oskom\FileServer\Проектный отдел\Объекты культурного наследия\Большое Фролово_Казанско-Богородицская церковь\Фролово ФОТО\с.Большое Фролово 29.07.2022\IMG_20220729_141649.jpg]Рис. 10. Вид трапезной с юго-запада
Рис. 11. Колокольня. Вид с северо-запада


	3.
	Планировочная структура здания в пределах деревянных наружных и внутренних стен.
	[image: ]
Рис. 12. План первого этажа церкви
[image: лестница Фролово]
Рис. 13. План первого, второго, третьего яруса колокольни

	4.
	Конструктивное решение:
срубная конструкция стен;
местоположение, конфигурация, габариты и материал деревянных наружных и внутренних стен;
местоположение, конфигурация, габариты и материал парусов храмовой части, обеспечивающих конструктивный переход от восьмерика к четверику;
местоположение, конфигурация, габариты и материал центрального усеченного восьмигранного купола храмовой части (плоская часть перекрытия декорирована солярным символом «небо»);
местоположение, габариты, материал и конфигурация деревянных прямоугольных опорных столбов трапезной;
коробовый свод центрального нефа трапезной;
местоположение, конфигурация, габариты и материал деревянных балочных перекрытий нефов;
местоположение, материал, габариты и конфигурация одномаршевых лестниц колокольни и межэтажных плоских перекрытий;
местоположение, конфигурация, габариты и материал восьмигранного купола восьмерика храма с главкой и крестом;
четырехгранный купол колокольни с главкой на граненой шейке;
историческая конфигурация, высотные отметки и конструктивное решение крыш притвора, купола колокольни, трапезной, нефа, четверика и восьмигранного купола храма, алтаря со стропильной системой из деревянных элементов, материал кровли – листовое кровельное железо с двойным фальцем.
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Рис. 14. Общий вид
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[image: \\oskom\FileServer\Проектный отдел\Объекты культурного наследия\Большое Фролово_Казанско-Богородицская церковь\Фролово ФОТО\Интерьеры\IMG_9222.JPG]Рис. 15. Фрагмент храмовой части (парус)
Рис. 16. Фрагмент усеченного купола (плоская 
[image: \\oskom\FileServer\Проектный отдел\Объекты культурного наследия\Большое Фролово_Казанско-Богородицская церковь\Фролово ФОТО\Интерьеры\IMG_20220729_152739.jpg]часть перекрытия декорирована солярным символом (небо)
Рис. 17. Общий вид трапезной (опорные столбы 
и коробовый свод)
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Рис. 18. Плоские перекрытия нефов
[image: ]
Рис. 19. Лестница третьего яруса колокольни
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Рис. 20. Лестница четвертого яруса колокольни

[image: ]
Рис. 21. Восьмигранный купол храмовой части
с завершениями

[image: ]
Рис. 22. Четырехгранный купол колокольни 
с завершениями
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5.5.



	Архитектурно-художественное решение фасадов:
Оформление северного 
и южного фасадов основного объема:
входные группы северного
и южного фасадов (крыльца 
с деревянными лестницами; двускатная крыша 
с треугольным фронтоном
 и вписанным в нее килевидным кокошником; карнизы с резной подзорной доской, декорированной пропильным орнаментом; подшивной потолок;  боковые ограждения из фигурных досок с перилами);
угловые и простеночные лопатки; 
прямоугольные междуоконные филенки; 
пояс из филенок 
с профилированной тягой; 
венчающий карниз с резной подзорной доской 
с пропильным орнаментом;
прямоугольные оконные проемы со скошенными углами, с фигурными наличниками в виде треугольных щипцов с крестами;
кованые оконные решетки с вертикальными прутьями квадратного сечения, кольцами и изогнутыми элементами;
прямоугольные наличники оконных проемов второго света храмовой части;
оформление западного и восточного фасадов основного объема:
угловые лопатки, венчающий профилированный карниз, декорированный пропильным орнаментом; 
широкий фриз с поясом филенок и поясом зубчатого орнамента;
Оформление восьмигранного барабана: 
угловые лопатки;
венчающий профилированный карниз с поясом филенок и поясом зубчатого орнамента;
оконные проемы со скошенными углами и фигурными наличниками с треугольными щипцами и крестами; 
ниши с прямоугольными наличниками, восточной грани вместо окна ниша с треугольными щипцами и крестами;
Оформление стен алтарного прируба: 
пояс из горизонтальных прямоугольных филенок с профилированной тягой;
угловые лопатки;
венчающий карниз с резной подзорной доской с пропильным орнаментом;
оконные проемы со скошенными углами и фигурными наличниками с треугольными щипцами и крестами;
кованые оконные решетки с вертикальными прутьями квадратного сечения, кольцами и изогнутыми элементами;
Оформление северного и южного фасадов трапезной:
угловые лопатки; 
пояс из прямоугольных горизонтальных филенок с профилированной тягой;
выносной карниз с резной подзорной доской с пропильным орнаментом;
оконные проемы со скошенными углами и фигурными наличниками с треугольными щипцами и крестами;
кованые оконные решетки с вертикальными прутьями квадратного сечения, кольцами и изогнутыми элементами;
карниз с резной подзорной доской с пропильным орнаментом и прямоугольными филенками;
оформление западного и восточного фасадов трапезной:
угловые лопатки; 
широкий фриз в две доски с филенками в виде двух прямоугольников с одним дугообразным ребром и круга между ними, профилированная тяга;
выносной карниз с резной подзорной доской с пропильным орнаментом;
Оформление фасадов колокольни: 
входная группа западного фасада (крыльцо с деревянной лестницей, плоским фризом с полочкой под иконы, боковыми ограждениями из фигурных досок и перил);
притвор: 
угловые прямоугольные вертикальные филенки;
простеночные лопатки;
выносной карниз с резной подзорной доской с пропильным орнаментом и поясом из горизонтальных прямоугольных филенок;
парапетные стенки с фланкирующими пилястрами, украшенными прямоугольными филенчатыми нишами и филенчатыми ромбовидными деталями;
оконные проемы со скошенными углами и фигурными наличниками с треугольными щипцами и крестами; 
кованые оконные кубчатые решетки северного фасада в уровне первого яруса с изогнутыми прутьями квадратного сечения и соединением пересечений хомутами;
кованные оконные кубчатые решетки южного фасада в уровне первого яруса, с сеткой рисунка в виде крестообразной формы;
первый ярус:
угловые лопатки;
прямоугольные филенки, по центру с ромбовидными деталями и филенкой с иконой Спасителя;
треугольные фронтоны северного и южного фасада с волютообразными завитками;
второй ярус:
угловые пилястры с глухими накладками в виде стилизованных колонн, и филенчатым пьедесталом, пояс стилизованных зубчиков, широкий фриз с квадратными и прямоугольными филенками, карниз большого выноса с резной подзорной доской с пропильным орнаментом, с северной и южной стороны неполный циркульный оконный проем, с западной стороны неполная циркульная ниша;
третий ярус:
угловые пилястры с глухими накладками в виде стилизованных колонн, и филенчатым пьедесталом, пояс стилизованных зубчиков, широкий фриз с квадратными и прямоугольными филенками, карниз большого выноса с резной подзорной доской с пропильным орнаментом, по сторонам света сдвоенные арочные проемы с рамочными наличниками;
четвертый ярус:
угловые пилястры с глухими накладками в виде стилизованных колонн, и филенчатым пьедесталом, пояс стилизованных зубчиков, широкий фриз с квадратными и прямоугольными филенками, карниз большого выноса с резной подзорной доской с пропильным орнаментом, с северной и южной стороны прямоугольный оконный проем с арочным обрамлением и филенчатой подоконной доской, с западной стороны прямоугольная ниша с образом;
характер отделки фасадов – горизонтальная обшивка деревянной тесовой доской.
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Рис. 23. Западный фасад
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Рис. 24. Южный фасад
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Рис. 25. Восточный фасад
[image: ]
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Рис. 26. Северный фасад
[image: IMG_20220729_142401]
Рис. 27. Южный фасад основного объема церкви


[image: \\oskom\FileServer\Проектный отдел\Объекты культурного наследия\Большое Фролово_Казанско-Богородицская церковь\Фролово ФОТО\фролово сьемка дроном\DJI_0382.JPG]Рис. 28. Общий вид северного фасада основного объема церкви
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Рис. 29. Фрагмент западного фасада четверика

[image: ]
Рис. 30. Фрагмент восточного фасада четверика (элементы декора фриза, угловых лопаток скрыты за современным облицовочным материалом и подлежат уточнению в процессе комплексных научных исследований и производства реставрационных работ)
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Рис. 31. Обрамление двусветного объема четверика
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Рис. 32. Оформление восьмерика над четвериком
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Рис. 33. Оформление оконных проемов. 
Типы оконных решеток
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Рис. 34. Крыльцо входной группы южного фасада
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Рис. 35. Декоративные элементы крыльца входной группы южного фасада
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Рис. 36. Декоративные элементы крыльца входной группы южного фасада
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Рис. 37. Общий вид пятигранной апсиды.
Вид с восточной стороны
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Рис. 38. Крыльцо входной группы северного фасада
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Рис. 39. Декоративное оформление апсиды
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Рис. 40. Оформление оконного проема апсиды. 
Тип оконной решетки
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Рис. 41. Южный фасад трапезной
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Рис. 42. Северный фасад трапезной
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Рис. 43. Фрагмент резного карниза трапезной. 
Вид с западной стороны
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Рис. 44. Оформление оконных проемов трапезной. тип оконной решетки
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Рис. 45. Общий вид входной группы
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Рис. 46. Боковое ограждение западного крыльца
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Рис. 47. Треугольный фронтон главного входного крыльца с западной стороны









[image: IMG_20220729_141850]Рис. 48. Общий вид колокольни с северной стороны






















[image: IMG_20220729_141542]Рис. 49. Общий вид колокольни с южной стороны
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Рис. 50. Западный фасад колокольни с притвором
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Рис. 51. Карнизные выносы ярусов колокольни
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Рис. 52. Оформление угловой пилястры притвора
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Рис. 53. Фрагмент северного фасада колокольни. Типы оконных проемов верхних ярусов
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Рис. 54. Оконные проемы последнего яруса колокольни
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Рис. 55. Оконные проемы притвора. Типы оконных решеток
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Рис. 56. Оформление западного и восточного фасадов трапезной

	6. 
	Декоративно-художественное оформление интерьеров:
отделка стен помещений церкви – штукатурка по дранке;
оформление свода центрального нефа трапезной:
лепная розетка по центру, лепные профилированные тяги;
оформление столбов, разделяющих нефы:
филенчатые основания столбов;
арки, соединяющие столбы с профилированными тягами по ребрам и профилированными импостами;
оформление потолков в боковых нефах: 
лепные розетки по центру, лепные профилированные тяги;
деревянные профилированные наличники оконных проемов трапезной;
местоположение и историческая конфигурация печей (цилиндрическая печь – голландка, обшитая оцинкованным железом);
входной проем из трапезной в основной объем с деревянным профилированным наличником;
плоское перекрытие основного объема храма, разделенное на восемь граней профилированными тягами, с центральной фигурной резной розеткой «небо», с изображениями по кругу Саваофа, святых и ангелов на пейзажном фоне (техника – масляная живопись по дереву);
потолочная профилированная тяга;
простенки барабана в прямоугольных профилированных рамах;
деревянные профилированные наличники оконных проемов барабана;
оформление стен основного объема храма:
профилированный карниз с поясом «зубчатого» орнамента и поясом «бус» в основании барабана;
«паруса» в обрамлении профилированных тяг;
филенчатые пилястры, на прямоугольных постаментах;
капители с резными листьями аканта, импостами и квадратами «алмазной грани»;
деревянные профилированные наличники оконных проемов;
масляная живопись XIX века на холсте (в парусах (Евангелисты) и на стенах (сюжеты из Евангелия);
оформление алтарной части храма: 
трехчастное деление алтаря (главный вход в алтарь («Царские врата») – арочный проем сложной конфигурации с глухой резной накладкой; боковые входы («дьяконские») – проемы со скошенными углами в профилированных наличниках; колонны квадратного сечения, филенчатые с глухими накладками; профилированный карниз).
	[image: \\oskom\FileServer\Проектный отдел\Объекты культурного наследия\Большое Фролово_Казанско-Богородицская церковь\Фролово ФОТО\Интерьеры\IMG_20220729_152739.jpg][image: E:\ФРОЛОВО\ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ\СХЕМА ценности и сохранности\JPG -схемы ценностей\Новая папка\3.jpg]Рис. 57. Схема с указанием сохраняемых тяг
Рис. 58. Интерьер помещения трапезной
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Рис. 59. Потолочная розетка интерьера
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Рис. 60. Оформление столбов
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Рис. 61. Потолочная розетка интерьера трапезной в боковых нефах
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Рис. 62. Лепные профилированные тяги интерьера трапезной в боковых нефах
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Рис. 63. Фрагмент оконного наличника помещения трапезной
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Рис. 64. Местоположение печей с двух сторон от входного проема
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Рис. 65. Резной декор потолочного перекрытия основного храма
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Рис. 66. Интерьер алтаря
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Рис 67. Декоративные пилястры с капителями в интерьере
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Рис. 68. Интерьер
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Рис. 69. Оформление Царских врат. Арочный проем сложной конфигурации декорирован глухой резной накладкой
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Рис. 70. Оформление проема дьяконских дверей. Дверной проем со скошенными углами – 
в профилированных наличниках
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Рис. 71. Оформление столбов. Колонны квадратного сечения, филенчатые с глухими накладками

	7. 
	Местоположение, габариты, материал и конфигурация трехчастных восточных ворот на деревянных столбах квадратного сечения, обшитых горизонтально тесом и в 45 градусов;
фронтон килевидной конфигурации в завершении главка с крестом;
ступенчатый карниз с подзором в виде стилизованных сталактитов, заполнения проездных ворот и боковых калиток в виде деревянных вертикальных прутьев квадратного сечения с наконечниками.
	[image: \\oskom\FileServer\Проектный отдел\Объекты культурного наследия\Большое Фролово_Казанско-Богородицская церковь\Фролово ФОТО\с.Большое Фролово 29.07.2022\IMG_20220729_142720.jpg]Рис. 72. Общий вид восточных ворот. Вид с запада
















[image: \\oskom\FileServer\Проектный отдел\Объекты культурного наследия\Большое Фролово_Казанско-Богородицская церковь\Фролово ФОТО\с.Большое Фролово 29.07.2022\IMG_9659.JPG]Рис. 73. Общий вид восточных ворот. Вид с запада
[image: \\oskom\FileServer\Проектный отдел\Объекты культурного наследия\Большое Фролово_Казанско-Богородицская церковь\Фролово ФОТО\Фото 10.08.22\IMG_9828.JPG]
Рис. 74. Общий вид ворот. Вид с востока
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Рис. 75. Фрагмент распахнутых ворот. Вид с запада






[image: \\oskom\FileServer\Проектный отдел\Объекты культурного наследия\Большое Фролово_Казанско-Богородицская церковь\Фролово ФОТО\Фото 10.08.22\IMG_9823.JPG][image: \\oskom\FileServer\Проектный отдел\Объекты культурного наследия\Большое Фролово_Казанско-Богородицская церковь\Фролово ФОТО\Фото 10.08.22\IMG_9831.JPG]
Рис. 76. Луковичное завершение ворот
[image: \\oskom\FileServer\Проектный отдел\Объекты культурного наследия\Большое Фролово_Казанско-Богородицская церковь\Фролово ФОТО\с.Большое Фролово 29.07.2022\IMG_9658.JPG]Рис. 77. Фрагмент резного декора завершений ворот
Рис. 78. Фрагмент входных калиток


	8. 
	Местоположение, пропорции, геометрия профилей и расстекловка исторических столярных заполнений дверных проемов:
южные и северные внутренние дверные заполнения храмовой части – двухстворчатые деревянные полусветлые, профилированное деревянное обрамление;
историческое внутреннее дверное заполнение из трапезной в основной объем – трехстворчатое, деревянное полусветлое, профилированное деревянное обрамление;
южные и северные  наружные дверные заполнения храмовой части – двухстворчатые деревянные, сохранившаяся дверная фурнитура (жиковина, петля, засов), профилированное обрамление.
	


[image: ]
Рис. 79. План первого этажа церкви
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Рис. 80. Планы ярусов колокольни
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Рис. 81. Вид трапезной с юго-запада
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Рис. 82. Колокольня. Вид с северо-запада


	9.
	Местоположение, пропорции, геометрия профилей и расстекловка исторических столярных заполнений оконных проемов.
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Рис. 83. Оконный проем – в профилированных наличниках. Исторический рисунок оконных заполнений. Профилированный подоконник


























Схема предмета охраны

Графическая схема №1 
[image: E:\ФРОЛОВО\ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ\СХЕМА ценности и сохранности\JPG -схемы ценностей\Новая папка\1.jpg]
План первого этажа церкви







Графическая схема № 2
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Планы ярусов колокольни









Графическая схема № 3
[image: E:\ФРОЛОВО\ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ\СХЕМА ценности и сохранности\JPG -схемы ценностей\Новая папка\3.jpg]

Схема с указанием сохраняемых тяг
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