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	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫӉ МӘДӘНИ МИРАС ОБЪЕКТЛАРЫН САКЛАУ КОМИТЕТЫ




                 ПРИКАЗ                                                                                БОЕРЫК
	
	
	
	№
	



[bookmark: _Hlk172906464]О включении выявленного объекта культурного наследия «Мечеть (Пятая Соборная)», 1915 г., расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Нурлатский район, с. Кульбаева-Мараса,
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения 
«Мечеть (Пятая Соборная)», 1915 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Нурлатский муниципальный район, с. Кульбаево-Мараса, ул. Школьная, д. 44, утверждении границ его территории и предмета охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан 
от 1 апреля 2005 года   № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан», положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы от 28.07.2026  п р и к а з ы в а ю:

1. [bookmark: _Hlk204259720]Включить выявленный объект культурного наследия «Мечеть (Пятая Соборная)», 1915 г., расположенный по адресу: Республика Татарстан, Нурлатский район, с. Кульбаева-Мараса, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть (Пятая Соборная)», 1915 г. (вид объекта – памятник), расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Нурлатский муниципальный район, 
с. Кульбаево-Мараса, ул. Школьная, д. 44.
2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть (Пятая Соборная)», 1915 г., расположенного
по адресу: Республика Татарстан, Нурлатский муниципальный район, 
с. Кульбаево-Мараса, ул. Школьная, д. 44, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Мечеть (Пятая Соборная)», 1915 г., расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Нурлатский муниципальный район, 
с. Кульбаево-Мараса, ул. Школьная, д. 44, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Отделу учета объектов культурного наследия и градостроительной деятельности обеспечить внесение сведений о границах территории указанного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости 
и единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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Председатель	                                                                                            И.Н. Гущин
Приложение № 1
к приказу Комитета
Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия 
от __________ 2026 года № _____


Границы территории
объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть (Пятая Соборная)», 1915 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Нурлатский муниципальный район, с. Кульбаево-Мараса, ул. Школьная, д. 44

Карта-схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть (Пятая Соборная)», 1915 г., расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Нурлатский муниципальный район, с. Кульбаево-Мараса, 
ул. Школьная, д. 44
[image: ]
Масштаб 1: 1 500
	Условные обозначения:
	
[image: ]
	- объект культурного наследия
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	- граница территории объекта культурного наследия
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	- номер характерной точки границ территории объекта

	
[image: ]

	- границы земельных участков

	16:32:210101:725
	- кадастровый номер земельного участка


Текстовое описание 
границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть (Пятая Соборная)», 1915 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Нурлатский муниципальный район, 
с. Кульбаево-Мараса, ул. Школьная, д. 44

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть (Пятая Соборная)», 1915 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Нурлатский муниципальный район, с. Кульбаево-Мараса, 
ул. Школьная, д. 44, проходят:

	Прохождение 
границы
	
Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	от точки 1, расположенной в северной части земельного участка объекта с кадастровым номером 16:32:210101:725, в юго-восточном направлении параллельно объекту 
до точки 2 м протяженностью 57,37 м;

	2
	3
	от точки 2 в юго-западном направлении параллельно дороги до точки 3 протяженностью 5,73 м;

	3
	4
	от точки 3 в юго-западном направлении до точки 4 протяженностью 3,6 м;

	4
	5
	от точки 4 в юго-западном направлении до точки 5 протяженностью 16,23 м;

	5
	6
	от точки 5 в юго-западном направлении до точки 6 протяженностью 24,41 м;

	6
	7
	от точки 6, расположенной в южной части земельного участка объекта с кадастровым номером 16:32:210101:725, в северо-западном направлении до точки 7 протяженностью 57,32 м;

	7
	8
	от точки 7 в северо-восточном направлении до точки 8 протяженностью 18,41 м;

	8
	1
	от точки 8 в северо-восточном направлении до точки 1 протяженностью 32,21 м.













Таблица характерных точек 
границ территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Мечеть (Пятая Соборная)», 1915 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Нурлатский муниципальный район, с. Кульбаево-Мараса, 
ул. Школьная, д. 44

	№ точки
	Координаты точки в системе МСК-16

	
	Х
	Y

	1
	371119.91
	2188340.92

	2
	371110.94
	2188397.58

	3
	371105.22
	2188397.18

	4
	371101.73
	2188396.29

	5
	371085.58
	2188394.71

	6
	371061.28
	2188392.40

	7
	371069.56
	2188335.68

	8
	371087.88
	2188337.49

	1
	371119.91
	2188340.92
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Приложение № 2
к приказу Комитета
Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия 
от __________ 2026 года № _____

Предмет охраны* 
объекта культурного наследия регионального значения 
«Мечеть (Пятая Соборная)», 1915 г., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Нурлатский муниципальный район, с. Кульбаево-Мараса, 
ул. Школьная, д. 44

1. Местоположение здания мечети с отступом от красных линий улиц Набережная и улицы Школьная в глубину территории участка.
2. Объемно-пространственная композиция: прямоугольный в плане одноэтажный объем здания мечети с подвалом, прямоугольным в плане входным объемом с северной стороны и прямоугольным в плане михрабным выступом 
с южной стороны, входящими в первоначальную объемно-пространственную композицию здания.
3. Конструктивная схема: подлинные кирпичные стены, кирпичные лучковые перемычки, деревянные перекрытия.
4. Историческая конфигурация двускатной крыши с треугольными фронтонами.
5. Продольно-осевая объемно-планировочная структура здания, включающая входной объем, предмолитвенное помещение и основной молельный зал с михрабом.
6. Отделка и декоративное убранство фасадов:
6.1. Восточный фасад:
асимметричный, состоящий из основного объема в восемь оконных осей 
и примыкающего с северной стороны входного объема в одну оконную ось;
прямоугольные оконные проемы с лучковыми кирпичными перемычками, оформленные профилированными кирпичными наличниками;
вертикальные элементы наличников из одного и двух кирпичных валиков, переходящих в лучковый сандрик, образованный двумя профилированными кирпичными тягами;
над оконными проемами декоративный кирпичный поребрик;
основной объем отделен от подвальной профилированным междуэтажным поясом из трех рядов кирпичной кладки;
цоколь ступенчатый, с переходящим тычковым кирпичом;
в подвальной части два подвальных оконных проема с лучковыми кирпичными перемычками и декоративные прямоугольные ширинки из выступающей кирпичной кладки под оконными проемами;
венчает фасад профилированный кирпичный карниз;
углы фасада огибают кирпичные пилястры с профилированными ширинками, образованными сочетанием заглубленных и выступающих рядов кирпичной кладки; 
верхняя часть пилястр завершена декоративным поребриком;
6.2.	Западный фасад:
асимметричный, состоящий из основного объема в восемь оконных осей 
и примыкающего с южной стороны входного объема в одну оконную ось;
прямоугольные оконные проемы с лучковыми кирпичными перемычками, оформленные профилированными кирпичными наличниками;
вертикальные элементы наличников из одного и двух кирпичных валиков, переходящих в лучковый сандрик, образованный двумя профилированными кирпичными тягами;
над оконными проемами декоративный кирпичный поребрик;
основной объем отделен от подвальной профилированным междуэтажным поясом из трех рядов кирпичной кладки;
цоколь ступенчатый, с переходящим тычковым кирпичом;
в подпольной части декоративные прямоугольные ширинки из выступающей кирпичной кладки под оконными проемами; 
венчает фасад профилированный кирпичный карниз;
углы фасада огибают кирпичные пилястры с профилированными ширинками, образованными сочетанием заглубленных и выступающих рядов кирпичной кладки; 
верхняя часть пилястр завершена декоративным поребриком;
6.3. Южный фасад:
симметричный, трехосевой, с центральным прямоугольным ризалитом, соответствующим объему михраба;
центральный оконный проем уже боковых;
прямоугольные оконные проемы с лучковыми кирпичными перемычками, оформленные профилированными кирпичными наличниками;
вертикальные элементы наличников из одного и двух кирпичных валиков, переходящих в лучковый сандрик, образованный двумя профилированными кирпичными тягами;
над оконными проемами декоративный кирпичный поребрик;
основной объем отделен от подвальной профилированным междуэтажным поясом из трех рядов кирпичной кладки;
цоколь ступенчатый, с переходящим тычковым кирпичом;
в подпольной части декоративные прямоугольные ширинки из выступающей кирпичной кладки под оконными проемами;
венчает фасад профилированный кирпичный карниз;
углы фасада и выступающий объем михраба огибают кирпичные пилястры
с профилированными ширинками, образованными сочетанием заглубленных 
и выступающих рядов кирпичной кладки; 
верхняя часть пилястр завершена декоративным поребриком;
6.4.  Северный фасад:
симметричный, с центральным выступающим входным объемом;
входной проем прямоугольный, оформлен профилированной кирпичной кладкой и лучковой кирпичной перемычкой; архитектурное решение фасада включает профилированный междуэтажный пояс из трех рядов кирпичной кладки, ступенчатый цоколь с переходящим тычковым кирпичом, профилированный венчающий карниз, кирпичные пилястры с профилированной выступающей ширинкой в подвальной подклетной части.
7. Местоположение, конфигурация и габариты оконных и дверных проемов, перемычки.













































*Предмет охраны может быть изменен по результатам комплексных и научных исследований и проведения реставрационных работ.
Таблица предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Мечеть (Пятая Соборная)», 1915 г., расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Нурлатский муниципальный район, 
с. Кульбаево-Мараса, ул. Школьная, д. 44

	№
	Элементы предмета охраны
	Изображение предмета охраны

	1.
	Местоположение здания мечети с отступом от красных линий улиц Набережная и улицы Школьная в глубину территории участка.
	[image: ]
Рис. 1. Местоположение здания мечети 
в границах села Кульбаево-Мараса

[image: ]
Масштаб 1: 1 500
[bookmark: _GoBack]      Условные обозначения:
	
[image: ]
	- объект культурного наследия

	[image: ]
	- граница территории объекта культурного наследия


Рис. 2. Местоположение объекта


	2.
	Объемно-пространственная
композиция: прямоугольный 
в плане одноэтажный объем здания мечети с подвалом, прямоугольным в плане входным объемом с северной стороны и прямоугольным 
в плане михрабным выступом с южной стороны, входящими в первоначальную объемно- пространственную композицию здания.
	
[image: ]
Рис. 3. Общий вид мечети

	3.
	Конструктивная схема: подлинные кирпичные стены,
кирпичные лучковые перемычки, деревянные перекрытия.
	
[image: ]
Рис. 4. Кирпичные стены и перемычки











[image: ]
Рис. 5. Деревянные перекрытия

	4.
	Историческая конфигурация
двускатной крыши с треугольными фронтонами.
	
[image: ]
Рис. 6. Вид сверху на крышу

[image: ]
Рис. 7. Вид на крышу

	5.
	Продольно-осевая объемно-
планировочная структура здания, включающая входной
объем, предмолитвенное помещение и основной молельный зал с михрабом.
	
[image: ]
Рис. 8. Входной объем

[image: ]
Рис. 9. Предмолитвенное помещение

[image: ]
Рис. 10. Молельный зал с михрабом





	6.
	Отделка и декоративное убранство фасадов:
	

	6.1. 
	Восточный фасад:
асимметричный, состоящий из основного объема в восемь оконных осей и примыкающего с северной стороны входного объема в одну оконную ось;
прямоугольные оконные проемы с лучковыми кирпичными перемычками, оформленные профилированными кирпичными наличниками;
вертикальные элементы наличников из одного и двух кирпичных валиков, переходящих в лучковый сандрик, образованный двумя профилированными кирпичными тягами;
над оконными проемами декоративный кирпичный поребрик;
основной объем отделен от подвальной профилированным междуэтажным поясом из трех рядов кирпичной кладки;
цоколь ступенчатый, с переходящим тычковым кирпичом;
в подвальной части два подвальных оконных проема с лучковыми кирпичными перемычками и декоративные прямоугольные ширинки из выступающей кирпичной кладки под оконными проемами;
венчает фасад профилированный кирпичный карниз;
углы фасада огибают кирпичные пилястры с профилированными ширинками, образованными сочетанием заглубленных и выступающих рядов кирпичной кладки; 
верхняя часть пилястр завершена декоративным поребриком;
	
[image: ]
Рис. 11. Восточный фасад

[image: ]
Рис. 12. Оконный наличник и фасадный декор









[image: ]
Рис. 13. Вход в подвал

[image: ]
Рис. 14. Подвальная часть

	6.2.
	Западный фасад:
асимметричный, состоящий из основного объема в восемь
оконных осей и примыкающего с южной стороны входного объема в одну оконную ось;
прямоугольные оконные проемы с лучковыми кирпичными перемычками, оформленные профилированными кирпичными наличниками;
вертикальные элементы наличников из одного и двух кирпичных валиков, переходящих в лучковый сандрик, образованный двумя профилированными
кирпичными тягами;
над оконными проемами декоративный кирпичный поребрик;
основной объем отделен от подвальной профилированным междуэтажным поясом из трех рядов кирпичной кладки;
цоколь ступенчатый, с переходящим тычковым кирпичом;
в подпольной части декоративные прямоугольные
ширинки из выступающей кирпичной кладки под оконными проемами; 
венчает фасад профилированный кирпичный карниз;
углы фасада огибают кирпичные пилястры с профилированными ширинками, образованными
сочетанием заглубленных и выступающих рядов кирпичной кладки; 
верхняя часть пилястр завершена декоративным поребриком;
	
[image: ]
Рис. 15. Западный фасад

	6.3.
	Южный фасад:
симметричный, трехосевой, с
центральным прямоугольным ризалитом, соответствующим объему михраба;
центральный оконный проем уже боковых;
прямоугольные оконные проемы с лучковыми кирпичными перемычками, оформленные профилированными кирпичными наличниками;
вертикальные элементы наличников из одного и двух кирпичных валиков, переходящих в лучковый сандрик, образованный двумя профилированными кирпичными тягами;
над оконными проемами декоративный кирпичный поребрик;
основной объем отделен от подвальной профилированным междуэтажным поясом из трех рядов кирпичной кладки;
цоколь ступенчатый, с переходящим тычковым кирпичом;
в подпольной части декоративные прямоугольные
ширинки из выступающей кирпичной кладки под оконными проемами;
венчает фасад профилированный кирпичный карниз;
углы фасада и выступающий объем михраба огибают кирпичные пилястры с профилированными ширинками, образованными сочетанием заглубленных и выступающих рядов кирпичной кладки; 
верхняя часть пилястр завершена декоративным поребриком;
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Рис. 16. Южный фасад

	6.4. 
	Северный фасад:
симметричный, с центральным выступающим входным объемом;
входной проем прямоугольный, оформлен профилированной кирпичной
кладкой и лучковой кирпичной перемычкой; архитектурное решение фасада включает профилированный междуэтажный пояс из трех рядов кирпичной кладки, ступенчатый цоколь с переходящим тычковым кирпичом, профилированный
венчающий карниз, кирпичные пилястры с профилированной выступающей ширинкой в подвальной подклетной части.
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Рис. 17. Северный фасад

	7.
	Местоположение, конфигурация и габариты оконных и дверных проемов, перемычки.
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Рис. 18. Дверной проем в подвал
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Рис. 19. Дверной проем в мечеть
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Рис. 20. Оконный проем



image2.png
16:32210101:138

| enado2

B | 1632.210101:214
2

—

16:32:210101:227 ~4 £
3 &
4 =
g 16:32:210101:215
-8 HE
16:32210101:228 [ 5 3 K
s ] iemacoae
S 1632210101655





image3.png




image4.png




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image23.png




image24.png




image25.png




image1.png




