|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОМИТЕТ  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ | 250px-Coat_of_Arms_of_Tatarstan | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫӉ МӘДӘНИ МИРАС ОБЪЕКТЛАРЫН САКЛАУ КОМИТЕТЫ |

**ПРИКАЗ БОЕРЫК**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № |  |

г. Казань

О внесении изменений в приказ Министерства культуры Республики Татарстан от 13.03.2017 № 218 од «Об утверждении границ территории, предмета охраны и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения г. Казань»

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» приказываю:

1. Внести в [Предмет](https://login.consultant.ru/link/?rnd=AAD1184D664F5B8B94D8E9328ACCF95E&req=doc&base=RLAW363&n=116588&dst=101576&fld=134&date=31.01.2020) охраны и требования к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения г. Казань следующие изменения, утвержденный приказом Министерства культуры Республики Татарстан от 13.03.2017 № 218 од, следующие изменения:

пункт 63 таблицы «1. Исторически ценные градоформирующие объекты» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «63. | Бутлерова, 20  Дом жилой, XIX в.  ***Охраняются*** местоположение, объемно-пространственная композиция главного и левого бокового фасада 2-этажного здания с лавкой и брандмауэрной стеной, воспринимаемые с ул. Бутлерова; архитектурно-стилистические особенности решения фасадов, воспринимаемые с ул. Бутлерова; местоположение, форма и геометрия оконных и дверных заполнений; характер исторического заполнения оконных и дверных проемов (рисунок); конфигурация крыши; высотные отметки по коньку и карнизам; историческая отделка фасадов (штукатурка, окраска, обшивка деревянным тесом).  ***Разрешается***  ремонт, реконструкция здания с сохранением внешнего облика дома и лавки; сохранение кирпичного брандмауэра; воссоздание входных групп и печных труб согласно историческим снимкам; ремонт, замена оконных и дверных заполнений с сохранением исторической расстекловки, рисунка и материала; использование исторических материалов при отделке и восстановлении здания (кирпич, штукатурка, дерево, тес, металл, стекло).  ***Рекомендуются*** к сохранению угловые печи, профилированные потолочные тяги в интерьере. | F:\Документы Мангушева\ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ\СТАРЫЕ ФОТО\Бутлерова, 20_.jpg  Вид на дом № 20 с ул. Бутлерова  (*фото 1961 г.*)    Вид на дом № 20 с ул. Бутлерова  (*фото 1995 г.*)  C:\Users\ЦКНТ\Desktop\Текущие дела 2020\Бутлерова 20\Фото 2020\003.jpg  Панорамный вид  Охраняемая часть фасадов  C:\Users\ЦКНТ\Desktop\Текущие дела 2020\Бутлерова 20\Фото 2020\IMG_1598_.jpg  Фасады по ул. Бутлерова  C:\Users\ЦКНТ\Desktop\Текущие дела 2020\Бутлерова 20\Фото 2020\001.jpg  Вид левого бокового фасада дома.  C:\Users\ЦКНТ\Desktop\Текущие дела 2020\Бутлерова 20\Фото 2020\photo_2020-03-11_10-56-37.jpg  Оформление оконных проемов, характер отделки  Безымянный-2  Местоположение печи и потолочной тяги  на первом и втором этажах  C:\Users\ЦКНТ\Desktop\Текущие дела 2020\Бутлерова 20\Фото 2020\photo_2020-03-11_10-57-11.jpg  Фрагмент печи  C:\Users\ЦКНТ\Desktop\Текущие дела 2020\Бутлерова 20\Фото 2020\photo_2020-03-11_10-57-20.jpgC:\Users\ЦКНТ\Desktop\Текущие дела 2020\Бутлерова 20\Фото 2020\photo_2020-03-11_10-57-17.jpg  Печь Потолочные тяги |

пункт 133 таблицы «1. Исторически ценные градоформирующие объекты» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «133. | Дзержинского, 22  Дом жилой  ***Охраняются*** местоположение, объемно-пространственная композиция здания, стилистические особенности решения фасадов, воспринимаемых с прилегающих улиц и парка Черное озеро; местоположение, форма и геометрия оконных и дверных заполнений; характер исторического заполнения оконных и дверных проемов (рисунок); конфигурация крыши; высотные отметки по коньку и карнизам; историческая отделка фасадов (штукатурка с окраской).  ***Разрешается*** ремонт, реконструкция здания с сохранением внешнего облика 4-этажного здания, устройство входных групп (при условии сохранения стилистических, архитектурно-композиционных особенностей здания и его элементов), замена окон и дверей с сохранением исторической расстекловки; воссоздание 3-этажного объема с историческим архитектурно-художественным оформлением, воссоздание ворот и печных труб согласно архивным материалам. | Историческая фотофиксация объекта  начала ХХ века    Вид здания    Фрагмент главного фасада    Фрагмент главного фасада со стороны  ул. Дзержинского    Историческая расстекловка окон первого этажа    Историческая расстекловка окон третьего этажа  https://kazan-n.ru/imgsc/1332b-1426684717.jpg  Фрагмент главного фасада со стороны ул. Дзержинского    Фрагмент главного фасада со стороны  ул. Дзержинского  C:\Users\RABRAMOV\Desktop\Дзержинского 22\Дзержинского 22\IMG20190812144153.jpg  Фрагмент дворового фасада  C:\Users\RABRAMOV\Desktop\Дзержинского 22\Дзержинского 22\IMG20190812144549.jpg  Фрагмент дворового фасада»; |

2. Сектору градостроительной деятельности обеспечить размещение информации об изменениях предмета охраны в границах территории исторического поселения регионального значения город Казань в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета И.Н. Гущин