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	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫӉ МӘДӘНИ МИРАС ОБЪЕКТЛАРЫН САКЛАУ КОМИТЕТЫ




                 ПРИКАЗ                                                                                БОЕРЫК
	
	
	
	№
	




[bookmark: _Hlk172906464]О включении выявленного объекта культурного наследия «Двухэтажный деревянный дом», расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский район, Остров-град Свияжск, ул. Никольская, 10, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Двухэтажный деревянный дом», кон. XIX в., расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, с. Свияжск, ул. Никольская, д. 10, утверждении границ его территории и предмета охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан 
от 1 апреля 2005 года   № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан», положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы от 27.03.2026 п р и к а з ы в а ю:

1. [bookmark: _Hlk204259720]Включить выявленный объект культурного наследия «Двухэтажный деревянный дом», расположенный по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский район, Остров-град Свияжск, ул. Никольская, 10, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Двухэтажный деревянный дом», кон. XIX в.
(вид объекта – памятник), расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, с. Свияжск, ул. Никольская, д. 10.
2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Двухэтажный деревянный дом», кон. XIX в., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, с. Свияжск, ул. Никольская, д. 10, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Двухэтажный деревянный дом», кон. XIX в., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, с. Свияжск, 
ул. Никольская, д. 10, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Отделу учета объектов культурного наследия и градостроительной деятельности обеспечить внесение сведений о границах территории указанного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости 
и единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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Председатель	                                                                                             И.Н.Гущин
Приложение № 1
к приказу Комитета
Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия 
от __________ 2026 года № _____


Границы территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Двухэтажный деревянный дом», кон. XIX в., расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, 
с. Свияжск, ул. Никольская, д. 10

Карта-схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Двухэтажный деревянный дом», кон. XIX в., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, 
с. Свияжск, ул. Никольская, д. 10
[image: ]
Масштаб 1: 1 300
	Условные обозначения:
	
	- граница территории объекта культурного наследия
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	- объект культурного наследия
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	- обозначение характерной точки границ территории объекта

	
16:20:250103
	- кадастровый квартал

	
	- границы земельных участков по сведениям ЕГРН


Текстовое описание 
границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Двухэтажный деревянный дом», кон. XIX в., 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, с. Свияжск, ул. Никольская, д. 10

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Двухэтажный деревянный дом», кон. XIX в., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, с. Свияжск, ул. Никольская, д. 10, проходят:
	Прохождение 
границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	от точки 1, расположенной около северо-западного 
угла дома № 10 по улице Никольская, в северо-восточном направлении, вдоль дороги по улице Никольская, 
до точки 2;

	2
	3
	от точки 2 в юго-восточном направлении, вдоль стены дома № 10 по улице Никольская, до точки 3;

	3
	4
	от точки 3 в юго-западном направлении, параллельно улице Никольская, до точки 4;

	4
	1
	от точки 4 в северо-западном направлении, вдоль стены дома № 10 по улице Никольская, до точки 1.
























Таблица характерных точек 
границ территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Двухэтажный деревянный дом», кон. XIX в., 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, с. Свияжск, ул. Никольская, д. 10

	№ точки
	Координаты точки в системе МСК-16

	
	Х
	Y

	1
	473989.64 
	1276427.00

	2
	474004.24
	1276448.23

	3
	473986.19
	1276460.55

	4
	473971.86
	1276439.55

	1
	473989.64
	1276427.00
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Приложение № 2
к приказу Комитета
Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия 
от __________ 2026 года № _____

Предмет охраны* 
объекта культурного наследия регионального значения 
«Двухэтажный деревянный дом», кон. XIX в., 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, с. Свияжск, ул. Никольская, д. 10

1. Местонахождение объекта в центральной части с. Свияжск, по красной линии ул. Никольской.
2. Объемно-пространственная композиция:
- сложная в плане конфигурация;
- высотные отметки по верхней точке памятника;
- двухэтажный объем здания.
3. Конструктивное решение: материал несущих стен – дерево.
4. Северо-западный фасад: 
- обшивка горизонтально-ориентированной доской;
- угловые лопатки, обшитые диагонально-ориентированной доской;
- прямоугольные оконные проемы первого и второго этажей;
- резные деревянные наличники окон с щипцовым завершением;
- резной венчающий карниз из вертикально ориентированной доски;
- резной подзор кровли;
- деревянный треугольный фронтон;
- прямоугольный оконный проем фронтона;
- резные подзоры свесов фронтона;
- материал (дерево) и характер оконных заполнений.
5. Юго-восточный фасад:
- обшивка горизонтально-ориентированной доской;
- угловые лопатки, обшитые горизонтально-ориентированной доской;
- разделительная лопатка по середине фасада, обшитая горизонтально-ориентированной доской;
- прямоугольные оконные проемы первого и второго этажей;
- простые деревянные наличники оконных проемов;
- материал (дерево) и характер оконных заполнений;
- треугольный фронтон с прямоугольным оконным проемом.
6. Юго-западный фасад: 
- обшивка горизонтально-ориентированной доской;
- угловые лопатки, обшитые диагонально-ориентированной доской;
- прямоугольные оконные проемы первого и второго этажей;
- резные деревянные наличники окон с щипцовым завершением;
- резной венчающий карниз из вертикально ориентированной доски;
- материал (дерево) и рисунок оконных заполнений;
- двухэтажный объем пристройки под скатной кровлей с двумя прямоугольными дверными проемами в северо-западной и юго-западной стороне, 
а также узким сдвоенным окном в юго-восточном торце;
- два прямоугольных оконных проема второго этажа пристроя.
7. Северо-восточный фасад: 
- обшивка горизонтально-ориентированной доской;
- угловые лопатки, обшитые диагонально-ориентированной доской (правая) 
и горизонтально ориентированной доской (левая);
- разделительная лопатка в левой части фасада, между первой и второй световыми осями обшитая горизонтально-ориентированной доской;
- прямоугольные оконные проемы первого и второго этажей;
- прямоугольный дверной проем, между второй и четвертой световыми осями первого этажа с щипцовым сандриком;
- резной венчающий карниз из вертикально ориентированной доски;
- материал (дерево) и рисунок оконных заполнений.
8. Кровля: 
- двускатная кровля основного объема;
- односкатная кровля пристроя;
- кирпичный печные трубы.























*Предмет охраны может быть изменен по результатам комплексных и научных исследований и проведения реставрационных работ.
Таблица предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Двухэтажный деревянный дом», кон. XIX в., 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, с. Свияжск, ул. Никольская, д. 10

	№
	Элементы предмета охраны
	Изображение предмета охраны

	1.
	Местонахождение объекта 
в центральной части 
с. Свияжск, по красной линии ул. Никольской.
	
[image: ]
	
	- граница территории объекта культурного наследия

	[image: ]
	- объект культурного наследия


Рис. 1. Местонахождение

	2.
	Объемно-пространственная композиция:
- сложная в плане конфигурация;
- высотные отметки по верхней точке памятника;
- двухэтажный объем здания.
	
[image: ]
Рис. 2. Объемно-пространственная композиция
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Рис. 3. Общий вид

	3. 
	Конструктивное решение: материал несущих стен – дерево.
	

	4.
	Северо-западный фасад: 
- обшивка горизонтально-ориентированной доской;
- угловые лопатки, обшитые диагонально-ориентированной доской;
- прямоугольные оконные проемы первого и второго этажей;
- резные деревянные наличники окон с щипцовым завершением;
- резной венчающий карниз 
из вертикально ориентированной доски;
- резной подзор кровли;
- деревянный треугольный фронтон;
- прямоугольный оконный проем фронтона;
- резные подзоры свесов фронтона;
- материал (дерево) и характер оконных заполнений.





	
[image: ]
Рис. 4. Северо-западный фасад
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Рис. 5. Лопатки

[image: ]
Рис. 6. Оконные проемы 1 этажа

[image: ]
Рис. 7. Оконные проемы 2 этажа

[image: ]
Рис. 8. Карниз





[image: ]
Рис. 9. Фронтон

	5.
	Юго-восточный фасад:
- обшивка горизонтально-ориентированной доской;
- угловые лопатки, обшитые горизонтально-ориентированной доской;
- разделительная лопатка 
по середине фасада, обшитая горизонтально-ориентированной доской;
- прямоугольные оконные проемы первого и второго этажей;
- простые деревянные наличники оконных проемов;
- материал (дерево) и характер оконных заполнений;
- треугольный фронтон 
с прямоугольным оконным проемом.
	
[image: ]
Рис. 10. Юго-восточный фасад
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Рис. 11. Оконные проемы 1 этажа

[image: ]
Рис. 12. Оконные проемы 2 этажа





[image: ]
Рис. 13. Лопатки

[image: ]
Рис. 14. Кровля

	6. 
	Юго-западный фасад: 
- обшивка горизонтально-ориентированной доской;
- угловые лопатки, обшитые диагонально-ориентированной доской;
- прямоугольные оконные проемы первого и второго этажей;
- резные деревянные наличники окон с щипцовым завершением;
- резной венчающий карниз 
из вертикально ориентированной доски;
- материал (дерево) и рисунок оконных заполнений;
- двухэтажный объем пристройки под скатной кровлей с двумя прямоугольными дверными проемами в северо-западной 
и юго-западной стороне, 
а также узким сдвоенным окном в юго-восточном 
торце;
- два прямоугольных оконных проема второго этажа пристроя.
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Рис. 15. Юго-западный фасад

[image: ]
Рис. 16. Дверной проем
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Рис. 17. Оконные проемы

[image: ]
Рис. 18. Сдвоенный оконный проем
[bookmark: _GoBack]

	7. 
	Северо-восточный фасад: 
- обшивка горизонтально-ориентированной доской;
- угловые лопатки, обшитые диагонально-ориентированной доской (правая) и горизонтально ориентированной доской (левая);
- разделительная лопатка 
в левой части фасада, между первой и второй световыми осями обшитая горизонтально-ориентированной доской;
- прямоугольные оконные проемы первого и второго этажей;
- прямоугольный дверной проем, между второй 
и четвертой световыми осями первого этажа с щипцовым сандриком;
- резной венчающий карниз 
из вертикально ориентированной доски;
- материал (дерево) и рисунок оконных заполнений.
	
[image: ]
Рис. 19. Северо-восточный фасад

[image: ]
Рис. 20. Окна 1 этажа

[image: ]
Рис. 21. Окна 2 этажа

[image: ]
Рис. 22. Карниз










[image: ]
Рис. 23. Лопатки

	8. 
	Кровля: 
-двускатная кровля основного объема;
- односкатная кровля пристроя;
- кирпичный печные трубы.
	

[image: ]
Рис. 24. Кровля основного объема

[image: ]
Рис. 25. Кровля пристроя
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Рис. 26. Вид сверху

[image: ]
Рис. 27. Печные трубы
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