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	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫӉ МӘДӘНИ МИРАС ОБЪЕКТЛАРЫН САКЛАУ КОМИТЕТЫ




                 ПРИКАЗ                                                                                БОЕРЫК
	
	
	
	№
	



[bookmark: _Hlk172906464]О включении выявленного объекта культурного наследия «Жилой дом», кон. XIX в., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский район, с. Билярск, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», конец XIX в., расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район,
с. Билярск, ул. Ленина, д. 8, утверждении границ его территории 
и предмета охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан 
от 1 апреля 2005 года   № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан», положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы от 25.04.2026  п р и к а з ы в а ю:

1. [bookmark: _Hlk204259720]Включить выявленный объект культурного наследия «Жилой дом», 
кон. XIX в., расположенный по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский район, с. Билярск, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», конец XIX в. (вид объекта – памятник), расположенного по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, с. Билярск, ул. Ленина, д. 8.
2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», конец XIX в., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, с. Билярск, ул. Ленина, д. 8, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», конец XIX в., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, с. Билярск, ул. Ленина, д. 8, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Отделу учета объектов культурного наследия и градостроительной деятельности обеспечить внесение сведений о границах территории указанного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости 
и единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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Председатель	                                                                                             И.Н.Гущин
Приложение № 1
к приказу Комитета
Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия 
от __________ 2026 года № _____


Границы территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом», конец XIX в., расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, 
с. Билярск, ул. Ленина, д. 8

Карта-схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», конец XIX в., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, с. Билярск, ул. Ленина, д. 8
[image: ]
Масштаб 1: 1 000
      Условные обозначения:
	
[image: ]
	- границы территории объекта культурного наследия

	[image: ]
	- объект культурного наследия

	[image: ]
	- характерная точка границ территории объекта культурного наследия

	16:05:020107:63
	- кадастровый номер земельного участка

	[image: ]
	- границы земельного участка по сведениям ЕГРН


Текстовое описание 
границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Жилой дом», конец XIX в., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, с. Билярск, ул. Ленина, д. 8

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», конец XIX в., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, с. Билярск, ул. Ленина, д. 8, проходят:

	Прохождение 
границы
	
Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	от точки 1 в северо-западном направлении на расстоянии 12,49 м по внешним границам здания до точки 2;

	2
	3
	от точки 2 в северо-восточном направлении на расстоянии 21,35 м по внешним границам здания до точки 3;

	3
	4
	от точки 3 в юго-восточном направлении на расстоянии 13,49 м по внешним границам здания до точки 4;

	4
	1
	от точки 4 в юго-западном направлении на расстоянии 
22,35 м по внешним границам здания до точки 1.
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Таблица характерных точек 
границ территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом», конец XIX в., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, с. Билярск, ул. Ленина, д. 8

	№ точки
	Координаты точки в системе МСК-16

	
	Х
	Y

	1
	386992.26
	1386532.87

	2
	387000.41
	1386543.62

	3
	386982.60
	1386557.13

	4
	386974.45
	1386546.38

	1
	386992.26
	1386532.87
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Приложение № 2
к приказу Комитета
Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия 
от __________ 2026 года № _____

Предмет охраны* 
объекта культурного наследия регионального значения 
«Жилой дом», конец XIX в., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, с. Билярск, ул. Ленина, д. 8

1. Местонахождение объекта в центральной части с. Билярск, по красной линии ул. Ленина.
2. Объемно-пространственная композиция:
- прямоугольная в плане конфигурация исторического объема;
- высотные отметки по верхней точке памятника;
- двухэтажный объем здания.
3. Юго-западный фасад:
- кирпичная кладка стен;
- рустованные лопатки на филенчатых основаниях;
- межэтажный профилированный карниз;
- подоконные соединительные пояса окон первого и второго этажей;
- пояс, выделяющий невысокий цоколь;
- рустованные простенки первого этажа главного фасада;
- муфтированные наличники и профилированные сандрики-бровки с рядом сухариков оконных проемов первого этажа;
- геометрический декор фигурными кронштейнами из лекального кирпича в подоконной плоскости окон первого этажа;
- барочные наличники из лекального кирпича оконных проемов второго этажа;
- рустованное обрамление бывшей проездной арки с декоративным веерным замком;
- профилированный венчающий карниз небольшого выноса с рядом фигурных «городков»;
- ряд «городков» над проездной аркой; 
- прямоугольный аттик с невысоким профилированным двускатным фронтончиком, декорированный филенками и резной кирпичной кладкой; 
- историческое местоположение, конфигурация и пропорции оконных 
и дверных проемов;
- историческая геометрия и конструкция столярных заполнений оконных проемов.
4. Северо-западный фасад:
- кирпичная кладка стен;
- рустованные лопатки на филенчатых основаниях;
- межэтажный профилированный карниз;

- профилированный венчающий карниз небольшого выноса с рядом фигурных «городков»;
- историческое местоположение, конфигурация и пропорции оконных проемов;
- оконный проем с лучковой перемычкой, выполненной веерной кладкой;
- историческая геометрия и конструкция столярных заполнений оконных проемов.
5. Северо-восточный фасад:
 - кирпичная кладка стен;
- рустованные лопатки на филенчатых основаниях;
- межэтажный профилированный карниз;
- подоконные соединительные пояса окон первого и второго этажей;
- пояс, выделяющий невысокий цоколь;
- рустованные простенки первого этажа главного фасада;
- муфтированные наличники и профилированные сандрики-бровки с рядом сухариков оконных проемов первого и второго этажей;
- геометрический декор фигурными кронштейнами из лекального кирпича
 в подоконной плоскости окон первого этажа;
- барочные наличники оконных проемов второго этажа из лекального кирпича;
- профилированный венчающий карниз небольшого выноса с рядом фигурных «городков»;
- ряд «городков» над проездной аркой; 
- прямоугольный аттик с невысоким профилированным двускатным фронтончиком, декорированный филенками и резной кирпичной кладкой; 
- историческое местоположение, конфигурация и пропорции оконных
и дверных проемов;
- историческая геометрия и конструкция столярных заполнений оконных проемов;
- слуховое окно.
6. Юго-восточный фасад:
- кирпичная кладка стен;
- дверной проем с клинчатым завершением;
- рустованные лопатки на филенчатых основаниях;
- профилированный венчающий карниз небольшого выноса с рядом фигурных «городков».
7. Кровля:
 - вальмовая форма кровли;
 - материал – листовое железо.
8. Интерьеры:
- арочный свод бывшей проездной арки;
- прямоугольные дверные проемы;
- местоположение и размер лестничной площадки и марша.


*Предмет охраны может быть изменен по результатам комплексных и научных исследований и проведения реставрационных работ.
Таблица предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом», конец XIX в., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Алексеевский муниципальный район, с. Билярск, ул. Ленина, д. 8
	№
	Предмет охраны
	Фотофиксация основных элементов/графические материалы

	1.
	Местонахождение объекта 
в центральной части 
с. Билярск, по красной линии 
ул. Ленина.
	
[image: ]
Масштаб 1: 1 000

Условные обозначения:
	
[image: ]
	- границы территории объекта культурного наследия

	[image: ]
	- объект культурного наследия


Рис. 1. Местоположение объекта 

	2.
	Объемно-пространственная композиция:
- прямоугольная в плане конфигурация исторического объема;
- высотные отметки 
по верхней точке памятника;
- двухэтажный объем здания.
	
[image: ]
Рис. 2. Ситуационный план


[image: ]
Рис. 3. Общий вид


	3.
	Юго-западный фасад:
- кирпичная кладка стен;
- рустованные лопатки 
на филенчатых основаниях;
- межэтажный профилированный карниз;
- подоконные соединительные пояса окон первого 
и второго этажей;
- пояс, выделяющий невысокий цоколь;
- рустованные простенки первого этажа главного фасада;
- муфтированные наличники 
и профилированные сандрики-бровки с рядом сухариков оконных проемов первого этажа;
- геометрический декор фигурными кронштейнами из лекального кирпича 
в  подоконной плоскости окон первого этажа;
- барочные наличники 
из лекального кирпича оконных проемов второго этажа;
- рустованное обрамление бывшей проездной арки 
с декоративным веерным замком;
- профилированный венчающий карниз небольшого выноса с рядом фигурных «городков»;
- ряд «городков» над проездной аркой;
- прямоугольный аттик 
с невысоким профилированным двускатным фронтончиком, декорированный филенками 
и резной кирпичной кладкой; 
- историческое местоположение, конфигурация и пропорции оконных и дверных проемов;
- историческая геометрия 
и конструкция столярных
заполнений оконных проемов.
	
[image: ]
Рис. 4. Вид на юго-западный фасад

[image: ]
Рис. 5. Окна первого этажа

[image: ]
Рис. 6. Окна второго этажа






[image: ]
Рис. 7. Лопатки

[image: ]
Рис. 8. Аттик

[image: ]
Рис. 9. Венчающий карниз

[image: ]
Рис. 10. Межэтажный карниз

[image: ]
Рис. 11. Дверной проем. Бывшая проездная арка

	4. 
	Северо-западный фасад:
- кирпичная кладка стен;
- рустованные лопатки 
на филенчатых основаниях;
- межэтажный профилированный карниз;
- профилированный венчающий карниз небольшого выноса с рядом фигурных «городков»;
- историческое местоположение, конфигурация и пропорции оконных проемов;
- оконный проем с лучковой перемычкой, выполненной веерной кладкой;
- историческая геометрия 
и конструкция столярных
заполнений оконных проемов.
	
[image: ]
Рис. 12. Вид на северо-западный фасад

[image: ]
Рис. 13. Лопатки



[image: ]
Рис. 14. Венчающий карниз

[image: ]
Рис. 15. Межэтажный карниз


	5. 
	Северо-восточный фасад:
- кирпичная кладка стен;
- рустованные лопатки 
на филенчатых основаниях;
- межэтажный профилированный карниз;
- подоконные соединительные пояса окон первого и второго этажей;
- пояс, выделяющий невысокий цоколь;
- рустованные простенки первого этажа главного фасада;
- муфтированные наличники 
и профилированные сандрики-бровки с рядом сухариков оконных проемов первого и второго этажей;
- геометрический декор фигурными кронштейнами 
из лекального кирпича
 в подоконной плоскости окон первого этажа;
- барочные наличники оконных проемов второго этажа из лекального кирпича;
- профилированный венчающий карниз небольшого выноса с рядом фигурных «городков»;
- ряд «городков» над проездной аркой; 
- прямоугольный аттик 
с невысоким профилированным двускатным фронтончиком, декорированный филенками и резной кирпичной кладкой; 
- историческое местоположение, конфигурация и пропорции оконных
и дверных проемов;
- историческая геометрия 
и конструкция столярных заполнений оконных проемов;
- слуховое окно.
	
[image: ]
Рис. 16. Вид на северо-восточный фасад





[image: ]
Рис. 17. Лопатки

[image: ]
Рис.18. Окна первого этажа

[image: ]
Рис. 19. Окна второго этажа




[image: ]
Рис. 20. Межэтажный карниз

[image: ]
Рис. 21. Слуховое окно

	6.
	Юго-восточный фасад:
- кирпичная кладка стен;
- дверной проем с клинчатым завершением;
- рустованные лопатки 
на филенчатых основаниях;
- профилированный венчающий карниз небольшого выноса с рядом фигурных «городков».
	
[image: ]
Рис. 22.  Вид на юго-восточный фасад


	7.
	 Кровля:
 - вальмовая форма кровли;
 - материал – листовое железо.

	
[image: ]
Рис. 23. Кровля

	8.
	Интерьеры:
- арочный свод бывшей проездной арки;
- прямоугольные дверные проемы;
- местоположение и размер лестничной площадки 
и марша.
	
[image: ]
Рис. 24. Арочный свод бывшей проездной арки

[image: ]
Рис. 25. Интерьер





[image: ]
Рис. 26. Прямоугольные дверные проемы

[image: ]
Рис. 27. Лестничная площадка

[image: ]
Рис. 28. Интерьер
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