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	ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫӉ МӘДӘНИ МИРАС ОБЪЕКТЛАРЫН САКЛАУ КОМИТЕТЫ




                 ПРИКАЗ                                                                                БОЕРЫК
	
	
	
	№
	



[bookmark: _Hlk172906464]О включении выявленного объекта культурного наследия «Церковь Казанско-Богородицкая», 1839-1851 гг., 1872 г., 
1880 г., арх. Бенземан, расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Спасский район, с. Бураково, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанско-Богородицкая, арх. А.П. Брюллов, арх. П.В. Тихомиров», 1839-1851 гг.; 1872, 1880 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский муниципальный район, Бураковское сельское поселение, с. Бураково, утверждении границ его территории и предмета охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Законом Республики Татарстан 
от 1 апреля 2005 года   № 60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан», положительным заключением государственной историко-культурной экспертизы от 19.06.2026  п р и к а з ы в а ю:

1. [bookmark: _Hlk204259720]Включить выявленный объект культурного наследия «Церковь Казанско-Богородицкая», 1839-1851 гг., 1872 г., 1880 г., арх. Бенземан, расположенный 
по адресу: Республика Татарстан, Спасский район, с. Бураково, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта 
культурного наследия регионального значения «Церковь Казанско-Богородицкая, арх. А.П. Брюллов, арх. П.В. Тихомиров», 1839-1851 гг.; 1872, 1880 гг.
(вид объекта – памятник), расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский муниципальный район, Бураковское сельское поселение, с. Бураково.
2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанско-Богородицкая, арх. А.П. Брюллов, 
арх. П.В. Тихомиров», 1839-1851 гг.; 1872, 1880 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский муниципальный район, Бураковское сельское поселение, с. Бураково, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь Казанско-Богородицкая, арх. А.П. Брюллов, 
арх. П.В. Тихомиров», 1839-1851 гг.; 1872, 1880 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский муниципальный район, Бураковское сельское поселение, с. Бураково, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Отделу учета объектов культурного наследия и градостроительной деятельности обеспечить внесение сведений о границах территории указанного объекта культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости 
и единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.




2

[bookmark: _GoBack]Председатель	                                                                                            И.Н. Гущин
Приложение № 1
к приказу Комитета
Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия 
от __________ 2026 года № _____


Границы территории
объекта культурного наследия регионального значения 
«Церковь Казанско-Богородицкая, арх. А.П. Брюллов, арх. П.В. Тихомиров», 
1839-1851 гг.; 1872, 1880 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский муниципальный район, Бураковское сельское поселение, с. Бураково

Карта-схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанско-Богородицкая, арх. А.П. Брюллов, арх. П.В. Тихомиров», 
1839-1851 гг.; 1872, 1880 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский муниципальный район, Бураковское сельское поселение, с. Бураково
[image: ]
Масштаб 1: 2 000
	Условные обозначения:
	
[image: ]
	- объект культурного наследия

	
[image: ]
	- граница территории объекта культурного наследия

	[image: ]

	- номер характерной точки границ территории объекта

	
[image: ]
	- границы кадастровых земельных участков

	16:37:040602:11
	- кадастровый номер земельного участка


Текстовое описание 
границ территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Церковь Казанско-Богородицкая, арх. А.П. Брюллов, 
арх. П.В. Тихомиров», 1839-1851 гг.; 1872, 1880 гг., расположенного
по адресу: Республика Татарстан, Спасский муниципальный район, Бураковское сельское поселение, с. Бураково

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Казанско-Богородицкая, арх. А.П. Брюллов, арх. П.В. Тихомиров», 
1839-1851 гг.; 1872, 1880 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский муниципальный район, Бураковское сельское поселение, с. Бураково, проходят:

	Прохождение 
границы
	
Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	от точки 1 в северо-восточном направлении на расстояние 65,14 м до точки 2;

	2
	3
	от точки 2 в юго-восточном направлении на расстояние 44,67 м до точки 3;

	3
	4
	от точки 3 в юго-западном направлении на расстояние 
65,13 м до точки 4;

	4
	1
	от точки 4 в северо-западном направлении на расстояние 44,67 м до точки 1.























Таблица характерных точек 
границ территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Церковь Казанско-Богородицкая, арх. А.П. Брюллов, арх. П.В. Тихомиров», 
1839-1851 гг.; 1872, 1880 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский муниципальный район, Бураковское сельское поселение, с. Бураково

	№ точки
	Координаты точки в системе МСК-16

	
	Х
	Y

	1
	402423.36
	1340152.16

	2
	402447.00
	1340212.86

	3
	402405.38
	1340229.07

	4
	402381.74
	1340168.38

	1
	402423.36
	1340152.16
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Приложение № 2
к приказу Комитета
Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия 
от __________ 2026 года № _____

Предмет охраны* 
объекта культурного наследия регионального значения 
«Церковь Казанско-Богородицкая, арх. А.П. Брюллов, арх. П.В. Тихомиров», 
1839-1851 гг.; 1872, 1880 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский муниципальный район, Бураковское сельское поселение, с. Бураково

1. Местоположение объекта – за пределами населенного пункта, у северной границы села Бураково, на северном берегу реки Актай.
2. Объемно-планировочная композиция: 
продольно-осевая, по оси юго-запад – северо-восток расположены трехчастный притвор с колокольней, равная ему по ширине прямоугольная трапезная, квадратный в плане четверик с полукруглой апсидой;
четверик храма имеет большие габариты по высоте и ширине, чем объемы притвора и трапезной;
колокольня расположена на четверике, возвышающемся над притвором;
уровень звона колокольни прорезан четырьмя проемами прямоугольной формы с полуциркульным завершением.
3. Конструктивная схема:
подлинные каменные стены;
четыре опорные колонны, между которыми расположены цилиндрические своды, на которые распределена нагрузка от свода купола на парусах;
перемычки оконных и дверных проемов.
4. Историческая конфигурация, геометрия крыши четверика – вальмовая, трапезной – двускатная; 
апсида перекрыта конхой;
конструктивное решение – деревянные конструкции;
материал кровли – металл;
шатровое завершение колокольни;
главка четверика, апсиды и колокольни луковичной формы;
главки покрыты металлическими лепестками по деревянным конструкциям.
5. Декоративное убранство фасадов:
5.1. Притвор: 
тройной наличник с профилированным полуциркульным сандриком 
с металлической кровелькой;
стилизованные колонны простенков окон, фигурные кронштейны по флангам, пилястры;
профилированный пояс цоколя;
венчающий карниз;

5.2. Трапезная: 
наличник в виде аркатурного ряда с профилированным сандриком 
с металлической кровелькой;
стилизованные колонны;
профилированный пояс фриза; 
ряд ширинок;
профилированный пояс цоколя;
венчающий карниз;
5.3. Четверик храма:
тройной наличник с профилированными полуциркульными сандриками;
стилизованные колонны;
профилированные наличники одиночных окон; 
пилястры с ширинками в завершении основного поля фасада;
профилированные кокошники, фланкированные гладкими прямоугольными накладками;
многопрофильный пояс фриза;
профилированный пояс цоколя;
венчающий карниз;
аркатурный пояс и профилированные пояски подглавного барабана;
фигурный литой крест на подкрестном яблоке;
5.4. Апсида:
аркатурный ряд профилированных сандриков;
стилизованные колонны;
ширинки;
пояски простого профиля;
венчающий карниз;
аркатурный пояс и профилированный пояс подглавного барабана;
фигурный литой крест на подкрестном яблоке;
5.5. Колокольня:
профилированные пояски;
кокошники;
профилированные пояски в завершении проемов;
прямоугольные ниши с двумя ширинками;
углы уровня звона фаскированы и незначительно заглублены;
треугольные подвышения;
венчающий карниз.
6. Историческое местоположение, габариты, пропорции оконных и дверных проемов:
6.1. Столярные заполнения оконных проемов: 
двойные рамы, материал (заполнения утрачены);
6.2. Кованые оконные решетки:
местоположение, геометрия, габариты, материал;
6.3. Дверное заполнение притвора:
кованое металлическое с накладным линейным кованым декором, петлями 
и засовом.
7. Интерьеры:
оштукатурены и окрашены;
фрагментарно сохранившаяся роспись конхи апсиды;
купольная роспись «звёздное небо»: синий фон, золотые звёзды, центральная композиция;
капители колонн и пилястр двухступенчатые украшены барельефным лепным изображением ангелов и растительным орнаментом;
нижний ярус капителей и пилястр со скошенными углами;
лепной декор растительного характера в оформлении проемов четверика.


































*Предмет охраны может быть изменен по результатам комплексных и научных исследований и проведения реставрационных работ.
Таблица предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Казанско-Богородицкая, арх. А.П. Брюллов, арх. П.В. Тихомиров»,
1839-1851 гг.; 1872, 1880 гг., расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский муниципальный район, Бураковское сельское поселение, с. Бураково
	№
	Элементы предмета охраны
	Изображение предмета охраны

	1.
	Местоположение объекта – за пределами населенного пункта, у северной границы села Бураково, на северном берегу реки Актай.
	[image: ]
Масштаб 1: 2 000
Условные обозначения:
		
[image: ]
	- объект культурного наследия

	
[image: ]
	- граница территории объекта культурного наследия


Рис. 1. Местоположение

	2.
	Объемно-планировочная композиция: 
продольно-осевая, по оси юго-запад – северо-восток расположены трехчастный притвор с колокольней, равная ему по ширине прямоугольная трапезная, квадратный в плане четверик 
с полукруглой апсидой;
четверик храма имеет большие габариты по высоте 
и ширине, чем объемы притвора и трапезной;
колокольня расположена на четверике, возвышающемся над притвором;
уровень звона колокольни прорезан четырьмя проемами прямоугольной формы с полуциркульным завершением.
	
[image: ]
Рис. 2. Объемно-планировочная 
композиция объекта

[image: ]
Рис. 3. Общий вид с западной стороны

	3.
	Конструктивная схема:
подлинные каменные стены;
четыре опорные колонны, между которыми расположены цилиндрические
своды, на которые распределена нагрузка 
от свода купола на парусах;
перемычки оконных и дверных проемов.
	
[image: ]
Рис. 4. Конструктивная система храма

[image: ]
Рис. 5. Схема расположения стен и опор






[image: ]
Рис. 6. Схема расположения цилиндрических сводов, купола и конхи апсиды

[image: ]
Рис. 7. Схема расположения перемычек проемов первого этажа

[image: ]
Рис. 8. Схема расположения перемычек проемов уровня звона колокольни

	4.
	Историческая конфигурация, геометрия крыши четверика –вальмовая, трапезной – двускатная; 
апсида перекрыта конхой;
конструктивное решение – деревянные конструкции;
материал кровли – металл;
шатровое завершение колокольни;
главка четверика, апсиды 
и колокольни луковичной формы;
главки покрыты металлическими лепестками по деревянным конструкциям.
	[image: ]
Рис. 9. Геометрия крыши и завершений

[image: ]
Рис. 10. Схема крыши и завершений объекта

	5.
	Декоративное убранство фасадов:
	
[image: ]
Рис. 11. Северо-западный фасад объекта








[image: ]
Рис. 12. Юго-западный фасад объекта

[image: ]
Рис. 13. Юго-восточный фасад объекта

[image: ]
Рис. 14. Северо-восточный фасад объекта

	5.1.  
	Притвор: 
тройной наличник 
с профилированным полуциркульным сандриком 
с металлической кровелькой;
стилизованные колонны простенков окон, фигурные кронштейны по флангам, пилястры;
профилированный пояс цоколя;
венчающий карниз;
	
[image: ]
Рис. 15. Вид с юга. Фасады притвора













[image: ]
Рис. 16. Тройной наличник притвора

	5.2.
	Трапезная: 
наличник в виде аркатурного ряда с профилированным сандриком с металлической кровелькой;
стилизованные колонны;
профилированный пояс фриза; 
ряд ширинок;
профилированный пояс цоколя;
венчающий карниз;
	
[image: ]
Рис. 17. Наличник в виде аркатурного ряда трапезной 


	5.3. 
	Четверик храма:
тройной наличник 
с профилированными
полуциркульными сандриками;
стилизованные колонны;
профилированные наличники одиночных окон; 
пилястры с ширинками 
в завершении основного поля фасада;
профилированные кокошники,
фланкированные гладкими
прямоугольными накладками;
многопрофильный пояс фриза;
профилированный пояс цоколя;
венчающий карниз;
аркатурный пояс 
и профилированные пояски подглавного барабана;
фигурный литой крест 
на подкрестном яблоке;
	














[image: ]
Рис. 18. Юго-восточный фасад четверика

[image: ]
Рис. 19. Декоративное оформление фасадов 
четверика храма

[image: ]
Рис. 20. Северо-западный фасад четверика

[image: ]
Рис. 21. Главка с крестом четверика

	5.4.
	Апсида:
аркатурный ряд профилированных сандриков;
стилизованные колонны;
ширинки;
пояски простого профиля;
венчающий карниз;
аркатурный пояс 
и профилированный пояс подглавного барабана;
фигурный литой крест 
на подкрестном яблоке;
	
[image: ]
Рис. 22. Северо-восточный фасад объекта


	5.5.
	Колокольня:
профилированные пояски;
кокошники;
профилированные пояски 
в завершении проемов;
прямоугольные ниши с двумя ширинками;
углы уровня звона фаскированы и незначительно заглублены;
треугольные подвышения;
венчающий карниз.
	
[image: ]
Рис. 23. Колокольня храма

[image: ]
Рис. 24. Колокольня храма. Декоративное оформление фасадов колокольни

	6. 
	Историческое местоположение, габариты, пропорции оконных и дверных проемов:
	
[image: ]
Рис. 25. Принципиальная схема расположения проемов

[image: ]
Рис. 26. Схема расположения проемов 
первого этажа
[image: ]
Рис. 27. Схема расположения проемов 
уровня звона колокольни


	6.1.
	Столярные заполнения оконных проемов: 
двойные рамы, материал (заполнения утрачены);
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Рис. 28. Оконные проемы северо-западного 
фасада четверика
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Рис. 29. Оконные проемы юго-восточного фасада четверик

	6.2.
	Кованые оконные решетки:
местоположение, геометрия, габариты, материал;
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Рис. 30. Кованые решетки окон четверика храма
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Рис. 31. Кованые решетки окон трапезной


	6.3.
	Дверное заполнение притвора:
кованое металлическое с накладным линейным кованым декором, петлями
и засовом.
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Рис. 32. Дверное заполнение притвора
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Рис. 33. Дверное заполнение притвора


	7.
	Интерьеры:
оштукатурены и окрашены;
фрагментарно сохранившаяся роспись конхи апсиды;
купольная роспись «звёздное небо»: синий фон, золотые звёзды, центральная композиция;
капители колонн и пилястр двухступенчатые украшены барельефным лепным изображением ангелов и растительным орнаментом;
нижний ярус капителей и пилястр со скошенными углами;
лепной декор растительного характера в оформлении проемов четверика.
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Рис. 34. Фрагментарно сохранившаяся роспись конхи апсиды
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Рис. 35. Купольная роспись
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Рис. 36. Интерьер храма
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Рис. 37. Интерьер храма
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Рис. 38. Капитель колонн
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Рис. 39. Лепной декор окон
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